{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":3,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"3230 TX सुपर - 2WD","3230 TX सुपर - 4WD"]
["इंजन"]
["इंजन मॉडल  ","T-IIIA, SIMPSON 325.5"]
["इंजन टाइप ","नैचुरली एस्पिरेटेड"]
["इंजन की पावर ","33.83kW (45 HP)"]
["रेटेड RPM ",2200]
["एयर क्लीनर"]
["एयर क्लीनर टाइप ","ऑयल बाथ टाइप, प्री-क्लीनर के साथ"]
["ट्रांसमिशन"]
["क्लच ","IPTO लीवर* के साथ सिंगल क्लच/डबल क्लच"]
["टाइप ","कॉन्स्टेंट मेश AFD साइड शिफ्ट"]
["गियर बॉक्स ","8F+2R एवं 8F+8R*"]
["PTO"]
["PTO टाइप ","एप्ट्रा PTO - 540S, 540E*, रिवर्स PTO एवं GSPTO"]
["PTO HP ","41 HP (30.57 kW)"]
["हाइड्रॉलिक्स"]
["लिफ्टिंग क्षमता ","1800 kg हाई प्रिसिजन हाइड्रॉलिक"]
["लिफ्ट-ओ-मैटिक ","हां"]
["रियर एक्सल"]
["रियर एक्सल टाइप ","स्ट्रेट एक्सल प्लैनेटरी ड्राइव"]
["ब्रेक"]
["ब्रेक टाइप ","तेल में डूबे डिस्क ब्रेक"]
["स्टीयरिंग"]
["जानकारी ","पावर स्टीयरिंग"]
["टायर"]
["आगे का टायर ","6 in x 16 in (152.4 mm x 406.4 mm),\n6.5 in x 16 in (165.1 mm x 406.4 mm)*"]
["पीछे का टायर ","13.6 in x 28 in (345.44 mm x 711.2 mm),\n14.9 in x 28 in (378.46 mm x 711.2 mm)*"]
["इलेक्ट्रिकल्स"]
["बैटरी और अल्टरनेटर ","75 Ah और 35 Amp"]
["डाइमेंशन"]
["कुल लंबाई (mm) ",3330]
["चौड़ाई (mm) ",1790]
["ऊंचाई (mm) ",2350]
["व्हीलबेस (mm) ",1900]
["ग्राउंड क्लीयरेंस (mm) ",395]
["वजन (kg) ",1873]
["फ्यूल टैंक की क्षमता (L) ",46]
["अतिरिक्त सुविधाएँ"]
["जानकारी ","हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सपोर्ट, सॉफ़्टेक क्लच, मल्टीसेंसिंग के साथ DRC वाल्व, टिपिंग ट्रेलर पाइप, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, क्लच सेफ्टी लॉक, एंटीग्लेयर रियर व्यू मिरर, सेमी फ्लैट प्लेटफार्म, पॉलिमर फ्यूल टैंक"]
["वैकल्पिक फीचर्स"]
["जानकारी ","सिंक्रो शटल 8F*8R, रिमोट वाल्व, इकोनॉमी PTO, IPTO लीवर के साथ डबल क्लच, 90 kg HD फ्रंट बम्पर, रियर वेट (32 kg प्रत्येक तरफ), पोटैटो स्पेशल एक्सल 48\" एवं पैडी स्पेशल - डबल मेटल फेस सीलिंग, डीलक्स ड्राइवर सीट"]