{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":2,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,0,68,3]]}
[]
[null,"C314"]
["Motor"]
["Motor ","Kubota D1305-E4B"]
["Certifiering av utsläpp ","Steg V"]
["Cylindrar (antal) ",3]
["Cylindervolym (l) ","1,261"]
["Bränsle ","Diesel"]
["Nominellt motorvarvtal – full belastning (varv/min ","2 600"]
["Effekt vid 2 600 varv/min – SAE J1349: Brutto (kW/hk) ","18,5/25,1"]
["Effekt vid 2 600 varv/min – SAE J1349: Netto (kW/hk)  ","18,0/24,5"]
["Toppvridmoment vid 1 700 varv/min (Nm) ","80,1"]
["Hydraulsystem"]
["Redskapspumptyp ","Fast deplacement"]
["Cylindervolym (cm³) ",19]
["Standardflöde vid nominellt motorvarvtal: vid 100 % effektivitet (l/min) ",50]
["Lastarens reglerventil: typ ","Öppet centrum"]
["Redskapshydraulik arbetstryck (bar) ",190]
["Servicevolymer"]
["Bränsletank (l) ",30]
["Motorolja med filter (l) ","2025-05-07"]
["Hydraulsystem (l) ",17]
["Motorns kylvätska (l) ","2025-03-05"]
["Drivlina"]
["Transmissionstyp ","Hydrostatisk"]
["Max körhastighet (km/h) ","2025-07-05"]
["Parkeringsbroms: typ ","SAHR-låsstift"]
["Elsystem"]
["Systemspänning (V) ",12]
["Generator (A) ",60]
["Batteri ","62 AH, 540 A kallstart vid -18 °C"]
["Arbetsvikt"]
["Smala band ","2 motvikter (standard): 1 604 kg"]
["Breda band ","6 motvikter (tillval): 1 716 kg"]
["Lastarens prestanda"]
["Lyftgeometri ","Radiallyft"]
["Nominell arbetskapacitet för smala band – ROC: 35 % av tipplasten (kg) ",450]
["Nominell arbetskapacitet för smala band – ROC: 50 % av tipplasten (kg) ",643]
["Nominell arbetskapacitet för smala band – ROC: Tipplast för smala band (kg) ","1 285"]
["Nominell arbetskapacitet för breda band – ROC: 35 % av tipplasten (kg)  ",500]
["Nominell arbetskapacitet för breda band – ROC: 50 % av tipplasten (kg) ",714]
["Nominell arbetskapacitet för breda band – ROC: Tipplast för breda band (kg)  ","1 428"]
["Mått"]
["Total arbetshöjd (mm)  ","2 911"]
["Total höjd (mm) ","1 435"]
["Bakre utgångsvinkel (°) ",24]
["Markfrigång (mm) ",222]
["Band, längd på marken (mm) ","1 065"]
["Total längd"]
["Utan skopa (mm) ","2 175"]
["Med standardskopa (mm) ","2 796"]
["Transportlängd – ingen skopa, plattformen upphöjd (mm) ","2 155"]
["Räckvidd vid maximal tömning (mm) ",511]
["Tippvinkel (°) ",48]
["Maximal återgång vid full höjd (°) ",90]
["Maximal bakåttippning vid marken (°) ",24]
["Tömningshöjd – standardskopa (mm) ","1 549"]
["Ledbultens höjd (mm) ","2 201"]
["Maskinbredd: Smala band (mm) ",890]
["Maskinbredd: Breda band (mm) ","1 026"]
["Bandvidd: Smala band (mm) ",710]
["Bandvidd: Breda band (mm) ",776]
["Vändradie frigång"]
["Bak (mm)  ","1 348"]
["Ingen skopa (mm) ",913]
["Standardskopa (mm) ","1 541"]
["Skopa, bredd: Smala band (mm) ",914]
["Skopa, bredd: Breda band (mm) ","1 067"]
["\n"]