{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"CR 5.85","CR 6.80","CR 7.80","CR 7.90","CR 7.90 Arrozeira","CR 7.90 IntelliSense™","CR 8.90","CR 8.90 IntelliSense™","CR9.90 IntelliSense™","CR 10.90 IntelliSense™"]
["Motor"]
["Modelo ","FPT NEF 6 - 6,7 L","FPT Cursor 9 – 8,7 L","FPT Cursor 9 – 8,7 L","TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail","TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail","TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail","TIER 3 Motor FPT Cursor 13 Common Rail","TIER 3 Motor FPT Cursor 13 Common Rail","TIER 3 Motor FPT Cursor 13 Common Rail","TIER 3 Motor FPT Cursor 16 Common Rail"]
["Potência Nominal ","272 cv / 200 kW","313 cv / 230 kW","378 cv / 278 kW","435 cv / 320 kW","435 cv / 320 kW","435 cv / 320 kW","503 cv / 370 kW","503 cv / 370 kW","558 cv / 410 kW","639 cv / 470 kW"]
["Potência Máxima ","319 cv / 235 kW","364 cv / 268 kW","442 cv / 325 kW","503 cv / 370 kW","503 cv / 370 kW","503 cv / 370 kW","571 cv / 420 kW","571 cv / 420 kW","634 cv / 466 kW","700 cv / 515 kW"]
["Tanque de Combustível ","600 L","600 L","750 L","1.150 L","1.150 L","1.150 L","1.150 L","1.150 L","1.300 L","1.300 L"]
["Transmissão, freio e eixo traseiro"]
["Transmissão ","Eixo dianteiro standard 4 velocidades","Eixo dianteiro Standard 4 velocidades / Planetário Standard 4 velocidades (Opcional)","Planetário Standard 4 velocidades","Standard 4 velocidades","Standard 4 velocidades","Variável com 2 velocidades","Standard 4 velocidades","Variável com 2 velocidades","Variável com 2 velocidades","Variável com 2 velocidades"]
["Freio ","Disco hidráulico de pinças duplas","Disco hidráulico de pinças duplas","Disco hidráulico de pinças duplas","Disco hidráulico de pinças duplas","Disco hidráulico de pinças duplas","Disco úmido hidráulico","Disco hidráulico de pinças duplas","Disco úmido hidráulico","Disco úmido hidráulico","Disco úmido hidráulico  "]
["Eixo traseiro ","Fixo / Ajustável (Opcional)","Ajustável","Ajustável","Ajustável","Ajustável","Ajustável","Ajustável","Ajustável","Ajustável","Ajustável      "]
["Tração Auxiliar 4WD ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional    "]
["Bloqueio do Diferencial ","-","-","-","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional          "]
["Elevador de Palha"]
["DFR - Dynamic Feed Roll™ ","n/a","n/a","n/a","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Standard"]
["Detector de pedras eletrônico - ASP ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","n/a","n/a "]
["Ajuste da Máscara Frontal do Alimentador ","Manual","Manual","Manual","Manual","Manual","Manual","Manual","Manual (Remoto Opcional)","Manual (Remoto Opcional)","Remoto"]
["Transmissão variável do alimentador ","Fixa","Fixa","Fixo / Variável (Opcional)","Fixo / Variável (Opcional)","Fixo / Variável (Opcional)","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável"]
["Duplo Rotor"]
["Diâmetro dos Rotores ","17\"","17\"","17\"","22\"","22\"","22\"","22\"","22\"","22\"","22\"      "]
["Comprimento ","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m      "]
["Área Total de Debulha e Separação ","2,3 m²","2,3 m²","2,3 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²      "]
["Vanes Ajustáveis Remotamente ","Manual","n/a","n/a","Opcional","Opcional","Standard","Opcional","Standard","Standard","Standard"]
["Sistema de Limpeza"]
["Área de Peneiras sob Ação de Vento ","5,4 m²","5,4 m²","5,4 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²      "]
["Abertura Remota de Pré Peneira e Peneiras ","Opcional","Standard","Standard","Standard","Opcional","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Opti-Fan™ - Ventilador Variável conforme Relevo  ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Sensores de Carga das Peneiras ","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","Standard","n/a","Standard","Standard","Standard"]
["Mesa Autonivelante ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Retrilha ","Independente com debulha e retorno para o bandejão","Independente com debulha e retorno para o bandejão","Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão","Dupla Independente com debulha e retorno para o bandejão      "]
["Manejo de Resíduo"]
["Picador ","Integrado","Integrado","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro (Opcional)","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro","Acelerador de Palhas e Picador Traseiro   "]
["Distribuidor de palha ","Discos hidráulicos","Discos hidráulicos ","Defletor com Aletas","Defletor com Aletas","Defletor com Aletas (Opcional)","Defletor com Aletas","n/a","n/a","n/a","n/a   "]
["Opti-Spread™ ","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Graneleiro"]
["Capacidade - Litros ","9.000 L","10.700 L","10.700 L","12.330 L","12.330 L","12.330 L","14.500 L","14.500 L","14.500 litros","14.500 litros"]
["Capacidade - Sacas (*1 L = 0,773 Kg de Soja)  ","116","138","138","159","159","159","187","187","187","187   "]
["Capacidade - Quilos (*1 L = 0,773 Kg de Soja)  ","6.957 kg","8.271 kg","8.271 kg","9.531 kg","9.531 kg","9.531 kg","11.208 kg","11.208 kg","11.208 kg","11.208 kg   "]
["Sistema de Descarga"]
["Taxa de descarga ","126L/s","126 L/s","126 L/s","126 L/s","126 L/s","126 L/s","142 L/s (Opcional de Acionamento Duplo (142 L/s))","142 L/s (Opcional de Acionamento Duplo (142 L/s))","159 L/s de Acionamento Duplo","159 L/s de Acionamento Duplo"]
["Comprimento tubo de descarga + extensão ","5,5 m + 0,9 m extensão","5,5 m + 0,9 m extensão","5,5 m + 0,9 m extensão","5,5 m + extensão 1,3m","5,5 m + extensão 1,3m","5,5 m + extensão 1,3m","5,8 m rígido (Opcional 8,3 m dobrável / extensão 2,2m)","5,8 m rígido (Opcional 8,3 m dobrável / extensão 2,2m)","8,3 m dobrável (Opcional extensão 2,2m)","8,3 m dobrável (Mais extensão 2,2m)"]
["Ponteira Pivotante ","n/a","n/a","n/a","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Câmera de Descarga ","n/a","n/a","n/a","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)      "]
["Plataformas"]
["Plataforma Caracol New Holland ","25/30 pés","30 pés","35 pés","-","25 pés","-","-","-","-","-"]
["Plataforma Draper New Holland ","-","30 pés","35 pés","40 pés","30 pés","40 pés","45 pés","45 pés","45 pés ou 50 pés","50 pés"]
["IntelliSense™ Automação Inteligente"]
["IntelliSense™ - Automação Inteligente  ","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","Standard","n/a","Standard","Standard","Standard"]
["GrainCam™ - Câmera de Grãos ","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","Standard","n/a","Standard","Standard","Standard"]
["Vanes do Rotor Ajustáveis Remotamente e Controladas pelo IntelliSense™  ","n/a","n/a","n/a","Opcional remotamente ajustáveis","Opcional remotamente ajustáveis","Standard","Opcional remotamente ajustáveis","Standard","Standard","Standard"]
["Sensores de Carga das Peneiras ","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","Standard","n/a","Standard","Standard","Standard"]
["Agricultura de Precisão"]
["Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade ","Opcional","Opcional","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Predisposição para Piloto Automático ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["IntelliSteer™ - Sistema de Piloto Automático / Guia Automático ","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Opcional","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["IntelliCruise™ - Sistema de Velocidade / Deslocamento Automático  ","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Opcional","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["ACS - Ajustes Automáticos de Cultura ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão  ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Telemetria - Dados móveis/WiFi ","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)"]
["Cabine"]
["Volume interno da Cabine ","3,11 m³","3,11 m³","3,11 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³      "]
["Área de Vidro ","5,8 m²","5,8 m²","5,8 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²      "]
["Caixa Refrigerada ","n/a","n/a","n/a","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Monitor Intelliview™ IV ","1 monitor","1 monitor","1 monitor","1 monitor","1 monitor","2 monitores","1 monitor","2 monitores","2 monitores","2 monitores  "]
["Faróis de operação ","Halógenos / HID (Opcional)","Halógenos / HID (Opcional)","Halógenos / HID (Opcional)","Halógenos / LED (Opcionais)","Halógenos / LED (Opcionais)","Halógenos / LED (Opcionais)","LED","LED","LED","LED"]
["Iluminação de Longa Distância em LED  ","-","-","-","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Assento Operador ","Suspensão pneumática / Couro (opcional)","Suspensão pneumática / Couro (Opcional)","Suspensão pneumática / Couro (Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)","Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar  Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)"]
["Câmera de Ré ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional (DIA)","Opcional (DIA)","Standard","Opcional (DIA)","Standard","Standard","Standard"]
["Ar Condicionado ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Pneus"]
["Rodado Dianteiro ","18.4-38 / 20.8-38 (opc) / 520/85R38 (opc)","20.8-38 / 520/85R38 (opc) / 520/85R42 (opc)","520/85R42 DUAL","520/85R42 162A8 R1W DUAL","520/85R42 157A8 R2 DUAL  (Opcional IF520/85R42 CFO 169A8 R2 DUAL)","520/85R42 162A8 R1W DUAL (Opcional 620/70R42 166A8 R1W DUAL)","620/70R42 CFO 166A8/B R1W DUAL","620/70R42 CFO 166A8/B R1W DUAL","620/70R42 CFO 166A8/B R1W DUAL","620/70R42 CFO 166A8/B R1W DUAL   "]
["Rodado Traseiro ","18.4x26 / 600/65R28 (opc)","19.5L24 / 600/65R28 (opc)","600/65R28","600/65R28 LI154 R1W","28L-26 16PR R2","600/65R28 LI154 R1W (Opcional 28L-26 14PR R1)","750/65 R26 166A8 R1W","750/65 R26 166A8 R1W","750/65 R26 166A8 R1W","750/65 R26 166A8 R1W   "]
["Dimensões"]
["Largura com Rodado Simples ","3,80 m","3,80 m","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a","n/a"]
["Largura com Rodado Duplo  ","4,36 m","4,36 m","4,36 m","4,60 m","4,60 m","4,60 m","4,70 m","4,70 m","4,70 m","4,70 m   "]
["Largura de Transporte (sem rodado instalado) ","3,20 m","3,20 m","3,20 m","3,30 m","3,30 m","3,30 m","3,30 m","3,30 m","3,30 m","3,30 m      "]
["Comprimento da Máquina  ","7,80 m","7,80 m","8,40 m","8,40 m","8,40 m","8,40 m","8,60 m","8,60 m","8,60 m","8,60 m   "]
["Comprimento com Tubo Descarregador (Sem Extensão)  ","9,10 m","9,10 m","9,10 m","9,80 m","9,80 m","9,80 m","9,60 m","9,60 m","9,60 m","9,60 m   "]
["Comprimento com Tubo Descarregador (Com Extensão)  ","10 m","10 m","10 m","11,1 m","11,1 m","11,1 m","11,80 m (Tubo Dobrável Aberto)","11,80 m (Tubo Dobrável Aberto)","11,80 m (Tubo Dobrável Aberto)","11,80 m (Tubo Dobrável Aberto)"]
["Altura ","4 m","4,1 m","4,1 m","4,00 m","4,00 m","4,00 m","4,10 m","4,10 m","4,10 m","4,10 m   "]
["Peso ","14.761 kg","16.736 kg","17.188kg","18.690 kg","18.690 kg","18.690 kg","19.380 kg","19.380 kg","20.915 kg","21.015 kg"]