{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":2,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"CR11"]
["Motor"]
["Motor  ","FPT Cursor 16"]
["Potência Nominal ","710 cv / 522 kW"]
["Potência Máxima  ","775 cv / 570 kW"]
["Rotação  ","1.900 rpm"]
["Tanque de combustível (L)  ","1.500 L"]
["Tanque de Arla (L) ","163 L"]
["Cilindrada (L)  ","16 L"]
["Automações"]
["IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade ","STD"]
["IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de trilha e limpeza ","STD"]
["Predição de Inclinação de Relevo ","STD"]
["IntelliSteer™ - Piloto Automático ","STD"]
["IntelliField™ - Transferência de dados entre Máquinas ","STD"]
["IntelliTurn™ - Manobra de cabeceira automática ","STD"]
["RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho ","STD (Para plataforma de milho com sensor compatível)"]
["Transmissão"]
["Transmissão  ","2 velocidades ( Trabalho e Transporte)"]
["Eixo Traseiro  ","Eixo traseiro com pivotamento duplo: 4 pontos de articulação para lidar com pneus de direção maiores sem comprometer o ângulo de direção"]
["Alimentador"]
["Largura do Alimentador (cm) ","190 cm"]
["Transmissão do Alimentador — variável  ","Transmissão CVT hidromecânica: transmissão da TDF para do alimentador/\nbarra de corte e transmissão por correia 3HB para o alimentador"]
["Ajuste de ângulo da máscara frontal ","Ajustável hidraulicamente pela cabine"]
["Capacidade de elevação máx. (kg)  ","6.800 kg"]
["Dynamic Feed Roll™"]
["Sincronização entre DFR e DUPLO ROTOR ","STD"]
["Diâmetro do DFR (cm / polegadas) ","45 cm  / 17\""]
["Comprimento (cm) ","145 cm"]
["Reservatório de Pedras  ","Abertura remota a partir da cabine"]
["Reversor do DFR ","STD"]
["Tecnologia de trilha e separação Twin Rotor™ PLUS"]
["Transmissão Principal ","Transmissão CVT hidromecânica (reversível) + Caixa de 3 velocidades"]
["Diâmetro dos Rotores (cm / polegadas) ","61 cm / 24\""]
["Comprimento dos rotores (cm)  ","360 cm"]
["Vanes ajustáveis remotamente - Dinamic Flow Control™ ","STD"]
["Sistema de Reversão "]
["Duplo Rotor + DFR ","Reversível"]
["Plataforma  ","Reversível"]
["Alimentador ","Reversível"]
["Sistema de Limpeza TwinClean™"]
["TwinClean™ - Controle Automático da Distribuição do Material sobre sistema de limpeza ","Nivelamento do material sobre a peneira superior por vibração lateral, interligado à inclinações ou indicação do IntelliSense™"]
["Inclinação Lateral ","Até 28%"]
["Área Total de Limpeza Sob Ação de Vento (m²)  ","8,76 m²"]
["Ventilador "]
["Diâmetro do ventilador  ","Fluxo cruzado de 17”/2 saídas"]
["Velocidade Padrão (RPM) ","300-1000 rpm"]
["Números de Aletas  ","20"]
["Opti-Fan™ - Ventilador Variável Conforme Relevo   ","STD"]
["Sistema de Retrilha "]
["Retrilha ","Única Independente"]
["Retorno  ","Bandejão/Pré Peneira"]
["Tanque Graneleiro "]
["Abertura Automática do Tanque Graneleiro  ","Controle Remoto na Cabine"]
["Capacidade do Tanque Graneleiro (L) ","20.000 L"]
["Capacidade (Sacas) (*1 L = 0,773 kg de Soja) ","258"]
["Capacidade (kg) (*1 L = 0,773 kg de Soja) ","15.460 kg"]
["Câmera no Tanque de Grãos ","STD"]
["Sistema de Descarga"]
["Velocidade de Descarga (L/s)  ","210 l/s (Dupla descarga)"]
["Ponteira Pivotante ","STD"]
["Câmera no Tubo de Descarga ","STD"]
["Comprimento do Tubo de Descarga  ","11,50 m = Tubo dobrável; até 61 pés de Plataforma"]
["Gestão de resíduos — Picador  "]
["Tipo de Picador de Palha  ","Montado no capô traseiro"]
["Número de Facas  ","88"]
["Número de Contra Facas  ","67"]
["Velocidade do picador (rpm)  ","900 (baixa) / 3.600 (alta) rpm"]
["Engrenagem do Picador  ","Remota"]
["Porta de Seleção do Corte  ","Remota"]
["Espalhador de Palha "]
["Tipo de Espalhador  ","Impulsor duplo contra rotativo / 5 pás"]
["IntelliSpread™ - Controle Inteligente por Radar ","Espalhamento Inteligente conforme largura de corte e ou direção do vento"]
["Velocidade do Espalhador  "]
["Agricultura de precisão"]
["Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade ","STD"]
["New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão ","STD"]
["Telemetria - Dados móveis/WiFi ","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)"]
["NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR ","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)"]
["Plataforma  "]
["Plataforma Draper New Holland By MacDon  ","61 Pés / 18,5 m"]
["Plataforma Milho New Holland ","30 Linhas"]
["Cabine "]
["Volume Interno da Cabine ","3,7 m³"]
["Caixa Refrigerada ","STD"]
["Área Envidraçada ","6,3 m²"]
["Monitor IntelliView™ 12 ","2 Monitores"]
["Pacote de LED PREMIUM  ","STD"]
["Iluminação LED de Longa Distância ","STD"]
["Assento do Operador ","Banco de Couro com Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo"]
["Câmera de Ré ","STD"]
["Ar-Condicionado ","STD"]
["Dimensões"]
["Rodado Dianteiro  ","710/70 R42"]
["Rodado Traseiro  ","750/65 R26"]
["Largura (m) ","3,60 m (710/65R46 )"]
["Altura máxima na posição de transporte (m)  ","4, 00 m"]
["Altura máxima (graneleiro aberto) (m)  ","5,06 m"]
["Largura máxima — transporte (m )  ","3,99 m"]
["Comprimento (m) ","11,60 m"]
["Distância entre Eixos (m)  ","4,19 m"]
["Peso (kg) (O peso dependerá da configuração final) ","25.748 kg"]