{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":93,"n_cols":2,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"CR11"]
["Motor"]
["Motor  ","FTP Cursor 16  - Tier 0"]
["Potência Nominal (Grãos Graúdos) ","666 cv / 490 kW"]
["Potência Nominal (Grãos Finos) ","710 cv / 522 kW"]
["Potência Máxima  ","775 cv / 570 kW"]
["Rotação de Trabalho ","1.900 RPM"]
["Tanque de combustível (L)  ","1.500"]
["Cilindrada (L)  ","15,9"]
["Automações"]
["IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade ","Padrão e Vitálicio"]
["IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de trilha e limpeza ","Padrão e Vitálicio"]
["Predição de Inclinação de Relevo ","Padrão e Vitálicio"]
["IntelliSteer™ - Piloto Automático ","PLM3 - 2,5cm de precisão com 3 anos de subscrição incluída"]
["IntelliField™ - Transferência de dados entre Máquinas ","Padrão e Vitálicio"]
["IntelliTurn™ - Manobra de cabeceira automática ","Padrão e Vitálicio"]
["RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho ","Padrão e Vitálicio (Para plataforma de milho com sensor compatível)"]
["Transmissão"]
["Transmissão  ","2 velocidades (Trabalho e Transporte)"]
["Eixo Traseiro com Tração Auxiliar PRA (4WD) ","Eixo traseiro com pivotamento duplo: 4 pontos de articulação para lidar com pneus de direção maiores sem comprometer o ângulo de direção"]
["Alimentador"]
["Largura do Alimentador (cm) ","170"]
["Transmissão do Alimentador — variável  ","Transmissão CVT hidromecânica: transmissão da TDF para do alimentador/\nbarra de corte e transmissão por correia 3HB para o alimentador"]
["Ajuste de ângulo da Mascara Frontal ","Ajustável hidraulicamente pela cabine"]
["Capacidade de elevação máx. (kg)  ","6.800"]
["Dynamic Feed Roll™"]
["Sincronização entre DFR e DUPLO ROTOR ","STD"]
["Diâmetro do DFR (cm / polegadas) ","45 / 17\""]
["Comprimento (cm) ","145"]
["Reservatório de Pedras do DFR ","Abertura remota a partir da cabine"]
["Reversor do DFR ","STD"]
["Tecnologia de trilha e separação Twin Rotor™ PLUS"]
["Transmissão Principal ","Transmissão CVT hidromecânica (reversível) + Caixa de 3 velocidades"]
["Diâmetro dos Rotores (cm / polegadas) e Comprimento dos rotores (cm) ","61 / 24\" e 360"]
["Vanes ajustáveis remotamente - Dinamic Flow Control™ ","Padrão"]
["Côncavos de Trilha Seccionados / Grades de Separação Seccionadas ","6 Côncavos (3 em cada Rotor) / 12 Grades de Separação (6 em cada Rotor)"]
["Área de Trilha (m²) / Área de Separação (m²) / Área Total de Trilha e Separação (m²) ","1,32 m² / 4,77 m² / 6,09 m²"]
["Sistema de Reversão "]
["Duplo Rotor + DFR | Alimentador | Plataforma ","Reversíveis"]
["Sistema de Limpeza TwinClean™"]
["TwinClean™ - Controle Automático da Distribuição do Material sobre sistema de limpeza ","Nivelamento do material sobre a peneira superior por vibração cruzada, interligado à inclinações ou indicação do IntelliSense™"]
["Inclinação Lateral ","Até 28%"]
["Área do Bandeijão (m²) ","3,12"]
["Área Total de Limpeza Sob Ação de Vento (m²)  ","8,78"]
["Ventilador "]
["Diâmetro do ventilador  ","Fluxo cruzado de 17”/2 saídas com 20 Aletas"]
["Velocidade Padrão (RPM) ","300-1000 rpm"]
["Opti-Fan™ - Ventilador Variável Conforme Relevo   ","STD"]
["Sistema de Retrilha "]
["Retrilha ","Única Independente com  retorno no Bandejão/Peneira"]
["Tanque Graneleiro "]
["Abertura Automática do Tanque Graneleiro  ","Controle Remoto na Cabine"]
["Capacidade do Tanque Graneleiro (*1 L = 0,773 kg de Soja) ","20.000L / 258 Sacas / 15.460 kg"]
["Sistema de Descarga"]
["Velocidade de Descarga (L/s)  ","210 (Dupla descarga)"]
["Ponteira Pivotante ","STD"]
["Comprimento do Tubo de Descarga  ","11,0 m com Tubo dobrável; Até 61 pés de Plataforma"]
["Gestão de resíduos — PICADOR MONTADO NO CAPÔ TRASEIRO"]
["Número de Facas/Contra Facas ","88 / 67"]
["Velocidade do picador (RPM)  ","900 (baixa) / 3.600 (alta)"]
["Engrenagem do Picador / Ajuste Contra Faca do Picador ","Controle Remoto na Cabine"]
["Espalhador de Palha "]
["Tipo de Espalhador  ","Impulsor duplo contra rotativo / 5 pás"]
["IntelliSpread™ - Controle Inteligente por Radar ","Espalhamento Inteligente conforme largura de corte e ou direção do vento"]
["Velocidade do Espalhador  ","100 - 730 RPM"]
["Agricultura de precisão - PLM®"]
["Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade ","STD"]
["New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão ","STD"]
["Telemetria - Dados móveis/WiFi ","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)"]
["Plataforma  "]
["Plataforma Draper FD2 New Holland ","61 Pés / 18,5 m"]
["Plataforma Milho New Holland ","30 Linhas"]
["Cabine "]
["Volume Interno da Cabine ","3,7 m³"]
["Caixa Refrigerada ","STD"]
["Área Envidraçada ","6,3 m²"]
["Monitor IntelliView™ 12 ","2 Monitores"]
["Pacote de LED PREMIUM  ","STD"]
["Iluminação LED de Longa Distância ","STD"]
["Assento do Operador ","Banco em Couro Suspensão a Ar, Massagem, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa,  Aquecimento, Ajustes de Altura e Lombar Pneumáticos, Ajuste de Peso, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo"]
["Câmeras Integradas no IntelliView™ 12 ","Quatro: Câmera de Ré, Graneleiro, Ponteira do Tubo de Descarga e Engate"]
["Ar-Condicionado ","STD"]
["Rodados\t"]
["Rodado Dianteiro  ","Dianteiro 710/70 R42 Duplo e Traseiro 750/65 R26"]
["Dimensões"]
["Largura (m) ","5,51 (710/65R46 Duplo)"]
["Largura — transporte (m) ","3,60 (Sem rodado) ou 4,40 (Com rodado/Sem duplagem)"]
["Altura máxima na posição de transporte (m)  ","4,00"]
["Altura máxima (graneleiro aberto e sem tarp) (m)  ","5,07"]
["Comprimento (m) ","11,60"]
["Distância entre Eixos (m)  ","4,19"]
["Peso (kg) (O peso dependerá da configuração final) ","25.748"]