{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"CR6","CR7","CR7+ ARROZ","CR7+","CR8","CR9 IntelliSense™","CR10 IntelliSense™"]
["MOTOR"]
["Modelo ","FPT Tier 3 Cursor 9","FPT Tier 3 Cursor 9","FPT Tier 3 Cursor 11","FPT Tier 3 Cursor 11","FPT Tier 3 Cursor 13","FPT Tier 3 Cursor 13","FPT Tier 3 Cursor 16"]
["Potência Nominal ","326 cv / 240 kW","378 cv / 278 kW","435  cv / 320 kW","435  cv / 320 kW","503  cv / 370 kW","558  cv / 410 kW","639  cv / 470 kW"]
["Potência Máxima ","387 cv / 285 kW","442 cv / 325 kW","503  cv / 370 kW","503  cv / 370 kW","571  cv / 430 kW","634  cv / 466 kW","700  cv / 515 kW"]
["Tanque de Combustível (litros) ","800 L","800 L","1.350 L","1.350 L","1.350 L","1.350 L","1.350 L"]
["AUTOMAÇÕES"]
["IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade ","Opcional","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD"]
["IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de Trilha e Limpeza ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD","STD"]
["Predição de Inclinação de Relevo ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD","STD"]
["IntelliSteer™ - Piloto Automático ","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["IntelliField™ - Transferência de Dados entre Máquinas ","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["IntelliTurn™ - Manobra de Cabeceira Automática ","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho (para Plataformas compatíveis) ","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["ELEVADOR DE PALHAS"]
["ASP - Proteção de pedras automático   ","STD","N/A","Opcional","STD","STD","N/A","N/A"]
["DFR - Dynamic Feed Roll™ ","Opcional","STD","STD","Opcional","Opcional","STD","STD"]
["Ajuste da Máscara Frontal Remoto ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD"]
["Transmissão do Alimentador ","Fixo","Fixo","Variável","Variável","Variável","Variável","Variável"]
["TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO"]
["Variável 2 velocidades e Freio disco Úmido Hidráulico ","STD","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["Eixo Traseiro Ajustável ","STD","STD","N/A","STD","STD","STD","STD"]
["Tração Auxiliar 4WD ","Opcional","Opcional","STD","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["DUPLO ROTORES"]
["Diâmetro dos rotores (polegadas) ","17\"","17\"","22\"","22\"","22\"","22\"","22\""]
["Comprimento (m) ","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m","2,638 m"]
["Área Total de Debulha e Separação (m²) ","2,3 m²","2,3 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²","2,9 m²"]
["Aletas Ajustáveis Remotamente - Dinamic Flow Control™ ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD","STD"]
["SISTEMA DE LIMPEZA"]
["Área de Bandejão (m²) ","2,3 m²","2,3 m²","2,7 m²","2,7 m²","2,7 m²","2,7 m²","2,7 m²"]
["Área de Peneiras (m²) ","5,4 m²","5,4 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²","6,5 m²"]
["Sensores de Carga das Peneiras ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD","STD"]
["Mesa Autonivelante ","STD","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["Retrilha ","Simples lado esquerdo","Simples lado esquerdo","Dupla","Dupla","Dupla","Dupla","Dupla"]
["MANEJO DE RESÍDUO"]
["Picador ","Integrado","Integrado","Montado com rolo direcionador","Montado com rolo direcionador","Montado com rolo direcionador","Montado com rolo direcionador","Montado com rolo direcionador"]
["Distribuidor de Palha ","Discos duplos","Discos duplos","Defletor com aletas (discos duplos opcionais)","Espalhador de peneiras","Espalhador de peneiras","Espalhador de peneiras","Espalhador de peneiras"]
["Opti-Spread™ - Distribuidor de Palhas ","N/A","N/A","N/A","Opcional","STD","STD","STD"]
["GRANELEIRO"]
["Capacidade (Litros) ","10.700 L","12.500 L","12.500 L","12.500 L","14.500 L","14.500 L","14.500 L"]
["SISTEMA DE DESCARGA"]
["Taxa de Descarga Simples (l/s) ","126 l/s","126 l/s","126 l/s","126 l/s","142 l/s","N/A","N/A"]
["Taxa de Descarga Dupla (l/s) ","N/A","N/A","N/A","N/A","159 l/s (Opcional)","159 l/s","160 l/s"]
["Acionamento da Descarga Simples ","STD","STD","STD","STD","STD","N/A","N/A"]
["Acionamento da Descarga Duplo ","N/A","N/A","N/A","N/A","Opcional","STD","STD"]
["Comprimento de Tubo Rígido (m) ","5,5 m","5,5 m","5,5 m","5,5 m","5,8 m","5,8 m (opcional)","N/A"]
["Comprimento de Tubo Dobrável (m) ","N/A","N/A","N/A","N/A","8,3 m (Opcional)","8,3 m","8,3 m"]
["Extensão do Tubo de Descarga (Opcional) (m) ","0,9 m","1,3 m","1,3 m","1,3 m","2,2 m","2,2 m","2,2 m"]
["Ponteira Pivotante ","STD","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["AGRICULTURA DE PRECISÃO"]
["Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade ","STD","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão ","STD","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["Telemetria - Dados móveis/WiFi ","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)","Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)"]
["NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR ","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)","Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)"]
["CABINE"]
["Volume Interno da Cabine (m³) ","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³","3,7 m³"]
["Área Envidraçada (m²) ","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²","6,3 m²"]
["Caixa Refrigerada ","STD","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["Um Monitor IntelliView™ 12 ","STD","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["Faróis da Cabine ","Halógenas (Opcional LED)","Halógenas (Opcional LED)","Halógenas (Opcional LED)","Halógenas (Opcional LED)","STD","STD","STD"]
["Dois Monitores IntelliView™ 12 ","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD","STD"]
["Faróis de Longa Distância ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD","STD","STD"]
["Assento Operador Médio ","STD","STD","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A"]
["Assento Operador DELUXE ","Opcional","Opcional","STD","STD","STD","STD","STD"]
["Uma Câmera ","STD","STD","STD","STD","STD","N/A","N/A"]
["Três Câmeras ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","STD","STD"]
["PNEUS"]
["Rodado Dianteiro ","20.8-38 - STD\n520/85R38 - Opcional\n520/85R42 - Opcional","520/85R42 - STD\n620/70R42 - Opcional","520/85R42 R2","520/85R42 - STD\n620/70R42 - Opcional","620/70R42 CFO","620/70R42 CFO","620/70R42 CFO"]
["Rodado Traseiro ","19.5L24 - STD\n28L-26 - Opcional\n600/65R28 - Opcional","28L-26 - Opcional\n600/65R28 - STD","28L-26 R2","600/65R28 - STD\n28L-26 - Opcional","750/65R26","750/65R27","750/65R28"]
["DIMENSÕES"]
["Largura (m)  (Rodado Duplo 520-R42) ","4,6 m","4,6 m","4,6 m","4,6 m","N/A","N/A","N/A"]
["Largura (m)  (Rodado Duplo 620-R42) ","N/A","4,95 m","4,6 m","4,6 m","4,7 m","4,7 m","4,7 m"]
["Comprimento (m) ","7,8 m","7,8 m","8,4 m","8,4 m","8,6 m","8,6 m","8,6 m"]
["Altura (m) ","4,0 m","4,0 m","4,1 m","4,1 m","4,1 m","4,1 m","4,1 m"]
["Peso (kg) (aprox. devido configuração) ","16.736 kg","17.965 kg","19.020 kg","19.020 kg","19.380 kg","20.915 kg","21.015 kg"]