{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":3,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"TC 4.90","TC 5.90"]
["Motor"]
["Motor ","FPT NEF6","FPT NEF6"]
["Potência nominal ","207 cv / 152 kW","258 cv / 190 kW"]
["Potência máxima ","223 cv / 164 kW","272 cv / 200 kW"]
["Sistema de injeção ","Electronic Common Rail","Electronic Common Rail"]
["Volume (L) ","6,7","6,7"]
["Tanque de combustível (L) ","400","480"]
["Transmissão"]
["Tipo de transmissão ","Hidrostática - mecânica 3 velocidades (frente/ré)","Hidrostática - mecânica 3 velocidades (frente/ré)"]
["Alimentador"]
["N° de correntes ","3","4"]
["Reversor ","Hidráulico","Hidráulico"]
["Cilindro"]
["Diâmetro (cm) ","60,3 (grãos) / (60,0 arroz)","60,3 (grãos)"]
["Largura (m) ","130","156"]
["Rpm padrão ","393 - 1.171","393 - 1.171"]
["Rpm com kit de redução de velocidade instalado ","231 - 689","231 - 689"]
["Côncavo ","Seccionado","Seccionado"]
["Área de côncavo (m²) ","0,78","0,94"]
["Batedor"]
["Tipo ","Redondo","Redondo"]
["Rpm padrão ","850","850"]
["Rpm com kit de redução de velocidade instalado ","500","500"]
["Largura (cm) ","130","156"]
["Área de côncavo (m²) ","0,17","0,20"]
["Rotary Separator"]
["Rotação padrão (rpm) ","389 - 738","389 - 738"]
["Rotação com kit de redução de velocidade instalado (rpm) ","229 - 434","229 - 434"]
["Ajuste de côncavo ","13/26","13/26"]
["Área de côncavo (m²) ","0,79","0,95"]
["Saca-palhas"]
["Área (m²) ","4,60","5,4"]
["Rotação (rpm) ","191 - 206","191 - 206"]
["Comprimento (m) ","3,485","3,485"]
["Bandejão"]
["Área (m²) ","2,36","2,85"]
["Sistema de limpeza"]
["Ventilador (rpm) ","350-1.050","350-1.050"]
["Área de peneira - dupla cascata (m²) ","3,95","4,79"]
["Tipo de peneira ","1 1/8","1 1/8"]
["Limpeza e separação"]
["Área total de separação (m²) ","6,34","7,49"]
["Área total de limpeza (m²) ","6,31","7,64"]
["Área total (m²) ","12,65","15,13"]
["Graneleiro"]
["Capacidade (Litros) ","6.050","7.750"]
["Taxa de descarga (L/s) ","60","80"]
["Comprimento do tubo de descarga (m) ","4,00","4,65"]
["Picador"]
["Rotação (rpm) ","1.561 - 2.754","1.596 - 2.808"]
["Movimento ","Correia HC","Correia HC"]
["Quantidade de facas ","29","37"]
["Quantidade de contra facas ","15","19"]
["Espalhador"]
["Espalhador de palha ","STD","STD"]
["Espalhador de palhiço ","Opcional","Opcional"]
["Cabine"]
["Ar condicionado ","STD","STD"]
["Faróis de operação ","Halogênos / LED (opcional)","Halogênos / LED (opcional)"]
["Tomada USB ","STD","STD"]
["Caixa refrigerada ","STD","STD"]
["Pneus"]
["Dianteiro (dual) ","20.8-38 R1 (grãos) - 10 Lonas  /  \n20.8-38 R2 (arroz) - 10 Lonas","20.8-38 R1 (grãos) - 10 Lonas / 20.8-38 R2 (arroz) - 10 Lonas"]
["Dianteiro (single) ","23.1-26 R2 (arroz) - 10 Lonas / 30.5-32 R1 (grãos) - 12 Lonas / 30.5-32 R2 (arroz) - 14 Lonas","30.5-32 R1 (grãos) - 12 Lonas / 30.5-32 R2 (arroz) - 14 Lonas"]
["Traseiro ","14.9-24 R1 (grãos) - 8 Lonas / 14.9-24 R2 (arroz) - 6 Lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) - 6 Lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) - 6 Lonas / 16.0/70-20 (4WD) (grãos) - 10 Lonas / 18.4-26 R2 (arroz) - 10 Lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) - 10 Lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) - 8 Lonas","14.9-24 R1 (grãos) - 8 Lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) - 8 Lonas / 14.9-24 R2 (arroz) - 6 Lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) - 6 Lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) - 6 Lonas / 18.4-26 R2 (arroz) - 10 Lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) - 10 Lonas"]
["Eixo traseiro"]
["Eixo traseiro heavy duty ","STD","STD"]
["Eixo traseiro traçado  (4WD) ","Opcional","Opcional"]
["Agricultura de precisão"]
["Monitor de colheita -  umidade e produtividade ","Opcional","Opcional"]
[" Monitor Intelliview™ IV ","Opcional","Opcional"]
["Telemetria - Dados móveis/wifi ","5 anos","5 anos"]
["New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão ","Opcional","Opcional"]
["Piloto automático (elétrico) - EZ pilot pro ","Opcional","Opcional"]
["Kit qualidade de grão"]
["Kit qualidade de grão ","STD","STD"]
["Chapas perfuradas ","Opcional","Opcional"]
["Dimensões"]
["Altura (m) ","3,81","4,11"]
["Comprimento (m) ","7,23","7,35"]
["Entre eixos (m) ","3,52","3,52"]
["Largura com dual (m) ","-","4,96"]
["Largura com single (m) ","3,62 (28.1-26)","-"]
["Largura com eixo traseiro heavy duty (m) ","3,41","3,45"]
["Largura eixo traseiro (4WD) (m) ","3,33","3,33"]
["Largura de transporte (m) ","2,67","2,93"]
["Peso (kg) ","9.140","10.430"]