{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":84,"n_cols":3,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"TX 4.90","TX 5.90"]
["Motor"]
["Motor ","FPT NEF6","FPT NEF6"]
["Potência nominal  ","207 cv / 152 kW","258 cv / 190 kW"]
["Potência máxima ","223 cv / 164 kW","272 cv / 200 kW"]
["Sistema de injeção ","Electronic Common Rail","Electronic Common Rail"]
["Volume (L) ","6,7","6,7"]
["Tanque de combustível (L) ","480","480"]
[" Transmissão"]
["Tipo de transmissão ","Hidrostática - mecânica 3 velocidades (frente/ré)","Hidrostática - mecânica 3 velocidades (frente/ré)"]
["Alimentador"]
["N° de correntes ","3","4"]
["Reversor ","Hidráulico","Hidráulico"]
["Cilindro"]
["Diâmetro (cm) ","60,3 (grãos) / 60,0 (arroz)","60,3 (grãos)"]
["Largura (m) ","130","156"]
["Rotação padrão (RPM) ","393 - 1.171","393 - 1.171"]
["Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM) ","231 - 689","231 - 689"]
["Côncavo ","Seccionado","Seccionado"]
["Área de côncavo (m²) ","0.78","0.94"]
["Batedor"]
["Tipo ","Redondo","Redondo"]
["Rotação padrão (RPM) ","850","850"]
["Rotação com kit de redução de velocidade instalado (RPM) ","500","500"]
["Largura (cm) ","130","156"]
["Área de côncavo (m²) ","-","-"]
["Duplo rotor de separação"]
["Área (m²) ","2.1","2.9"]
["Rotação mínima (RPM) ","400","400"]
["Rotação máxima (RPM) ","700","700"]
["Comprimento (m) ","3.45","3,45"]
["Bandejão"]
["Área (m²) ","2,36","2,85"]
["Limpeza e separação"]
["Rotação do ventilador (rpm) ","350-1.050","420-1.250"]
["Área de peneira - tripla cascata (m²) ","4,16","4,16"]
["Tipo de peneira ","1 1/8","1 1/8"]
["Área total de separação (m²) ","2,88","3,84"]
["Área total de limpeza (m²) ","6,52","7,89"]
["Área total (m²) ","9,4","11,73"]
["Graneleiro"]
["Capacidade (litros) ","6.850","7.750"]
["Taxa de descarga (L/s) ","80","80"]
["Comprimento do tubo de descarga (m) ","4,65","5,2"]
["Picador"]
["Rotação (RPM) ","1561 / 2.754","1596 / 2808"]
["Movimento ","Correia HC","Correia HC"]
["Quantidade de facas ","29","37"]
["Quantidade de contra facas ","15","19"]
["Espalhador"]
["Espalhador de palha ","STD","STD"]
["Espalhador de palhiço ","Opcional","Opcional"]
["Cabine"]
[" Ar condicionado ","STD","STD"]
[" Faróis de operação ","Halogênos / led (opcional)","Halogênos / led (opcional)"]
[" Tomada USB ","STD","STD"]
["Caixa refrigerada ","STD","STD"]
["Pneus"]
["Dianteiro (dual) ","20.8-38 R1 (grãos) - 10 lonas / 20.8-38 R2 (arroz) - 10 lonas","20.8-38 R1 (grãos) - 10 lonas / 20.8-38 R2 (arroz) - 10 lonas"]
["Dianteiro (single) ","23.1-26 R2 (arroz) - 10 lonas / 30.5-32 R1 (grãos) - 12 lonas / 30.5-32 R2 (arroz) - 14 lonas","30.5-32 R1 (grãos) - 12 lonas / 30.5-32 R2 (arroz) - 14 lonas"]
["Traseiro ","14.9-24 R1 (grãos) - 8 lonas / 14.9-24 R2 (arroz) - 6 lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) - 6 lonas / 16.0/70-20 (4WD) (grãos) - 10 lonas / 18.4-26 R2 (arroz) - 10 lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) - 10 lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) - 8 lonas","14.9-24 R1 (grãos) - 8 lonas / 14.9-24 R1 (4WD) (grãos) - 8 lonas / 14.9-24 R2 (arroz) - 6 lonas / 14.9-24 R2 (4WD) (arroz) - 6 lonas / 14.9-28 R2 (4WD) (arroz) - 6 lonas / 18.4-26 R2 (arroz) - 10 lonas / 18.4-26 R2 (4WD) (arroz) - 10 lonas"]
["Eixo traseiro"]
["Eixo traseiro heavy duty ","STD","STD"]
["Eixo traseiro traçado (4WD) ","Opcional","Opcional"]
["Agricultura de precisão"]
["Monitor de colheita - umidade e produtividade ","Opcional","Opcional"]
[" Monitor Intelliview™ IV ","Opcional","Opcional"]
["Telemetria - dados móveis/wifi ","5 anos","5 anos"]
["Piloto automático (elétrico) - EZ pilot pro ","Opcional","Opcional"]
["New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão ","Opcional","Opcional"]
["Kit qualidade de grão"]
["Kit qualidade de grão ","STD","STD"]
["Chapas perfuradas ","Opcional","Opcional"]
["Dimensões"]
["Altura (m) ","3,81","4,11"]
["Comprimento (m) ","7,23","7,35"]
["Entre eixos (m) ","3,52","3,52"]
["Largura com dual (m) ","4,46 (30) / 4,70 (38)","4,96"]
["Largura com single (m) ","3,62 (28.1-26)","-"]
["Largura com eixo traseiro heavy duty (m) ","3,41","3,45"]
["Largura eixo traseiro (4WD) (m) ","3,33","3,33"]
["Largura de transporte (m) ","2,67","2,93"]
["Peso (kg) ","10.980","11.950"]