{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":4,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Hayliner 265","Hayliner 275","Hayliner 275 PLUS"]
["Tamanho do fardo"]
["Corte transversal (in. (cm))  ","14 x 18 (36 x 46)","14 x 18 (36 x 46)","14 x 18 (36 x 46)"]
["Comprimento (in. (cm))  ","12 a 52 (31 a 132) - Ajustável","12 a 52 (31 a 132) - Ajustável","12 a 52 (31 a 132) - Ajustável"]
["Controle mecânico de comprimento do fardo  ","Padrão","Padrão","Padrão"]
["SuperSweep™ Pickup"]
["Largura interna (in. (m))  ","65 (1.65)","75 (1.9)","75 (1.9)"]
["Largura de alargamento in. (m)  ","70 (1.8)","80 (2)","80 (2)"]
["Número de dentes   ","110","156","156"]
["Número de barras de dedos ","5","6","6"]
["Guarda-vento flutuante  ","8 varas","13 varas","13 varas"]
["Acionamento ","Correia em V para corrente de rolos para acionamento da bobina de \"movimento perdido\"","Correia em V para corrente de rolos para acionamento da bobina de \"movimento perdido\"","Correia em V para corrente de rolos para acionamento da bobina de \"movimento perdido\""]
["Roda calibradora ","3.00 x 12; semi-pneumático","15 x 6.00 x 6; pneumático","15 x 6.00 x 6; pneumático"]
["Elevador Hidráulico  ","Opcional","Opcional","Padrão"]
["Câmara de enfardamento"]
["Sistema de alimentação  ","Sistema de alimentação giratório de alta capacidade","Sistema de alimentação giratório de alta capacidade","Sistema de alimentação giratório de alta capacidade"]
["Número de rotores de alimentação  ","2","3","3"]
["Garfo empacotador ","Padrão - Ajustável","Padrão - Ajustável","Padrão - Ajustável"]
["Abertura de alimentação (sq. in. (sq. cm))  ","283 (1826)","283 (1826)","283 (1826)"]
["Sistema de densidade padrão  ","Molas ajustáveis ​​e portas de tensão","Molas ajustáveis ​​e portas de tensão","Hidroforma de 4-vias"]
["Sistema de densidade opcional  ","Portas de tensão e hidroforma de 2 vias","Portas de tensão e hidroforma de 2 vias","—"]
["Câmara de Fardos  ","Serviço Padrão","Serviço Padrão","Trabalho pesado"]
["Desobstruidor"]
["Comprimento do curso (in. (cm))  ","30 (76.2)","30 (76.2)","30 (76.2)"]
["Velocidade em CPM (à 540 rpm)  ","93","93","93"]
["Material  ","Aço de Alta Resistência","Aço de Alta Resistência","Aço de Alta Resistência"]
["Trilho de êmbolo  ","Serviço Padrão","Serviço Padrão","Trabalho pesado"]
["Mecanismos de Amarração"]
["Atador de fio  ","Serviço Padrão","Trabalho pesado","Trabalho pesado"]
["Nosador ","Standard","Aço endurecido","Aço endurecido"]
["Torcedor de fio  ","Optional","Optional","—"]
["Proteção  ","Parafuso de cisalhamento","Parafuso de cisalhamento","Parafuso de cisalhamento"]
["Cordel  ","Bola 6 fios","Bola 8 fios","Bola 8-Lg fios"]
["Capacidade do fio  ","Bobina de 4 fios","Bobina de 4 fios","—"]
["Unidade Principal"]
["Peso do volante (lbs. (kg))  ","248 (112)","248 (112)","248 (112)"]
["PTO  ","Pivô hidráulico, PTO de três juntas","Pivô hidráulico, PTO de três juntas","Pivô hidráulico, PTO de três juntas"]
["Categoria PTO  ","Cat. 6 HD","Cat. 6 HD","Cat. 6 HD"]
["Proteção  ","Parafuso de cisalhamento, avanço e embreagens deslizantes","Parafuso de cisalhamento, avanço e embreagens deslizantes","Parafuso de cisalhamento, avanço e embreagens deslizantes"]
["Caixa de velocidade  ","Engrenagens hipóides tratadas termicamente em rolamentos de rolos cônicos operando em um banho de óleo","Engrenagens hipóides tratadas termicamente em rolamentos de rolos cônicos operando em um banho de óleo","Engrenagens hipóides tratadas termicamente em rolamentos de rolos cônicos operando em um banho de óleo"]
["Pneus de Flotação"]
["Lado direito  ","27 x 9.5-15, 6PR","27 x 9.5-15, 6PR","11L x 14, 6PR"]
["Lado esquerdo  ","31 x 13.50-15, 6PR","31 x 13.50-15, 6PR","14L x 16.1, 8PR"]
["Chutes"]
["Quarter-turn chute  ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Triple-purpose chute  ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Dimensões"]
["Altura (máx.) (in. (cm))  ","70 (178)","71 (180)","71 (180)"]
["Largura  (in. (cm))  ","110 (279)","120 (304)","120 (304)"]
["Comprimento (transporte menos rampa) (in. (cm))  ","205 (521)","205 (521)","217 (551)"]
["Peso (cordel) (lbs. (kg))  ","3,400 (1542)","3,715 (1685)","3,940 (1787)"]
["Peso (fio) (lbs. (kg)) ","3,536 (1603)","3,851 (1746)","—"]
["Requisito do trator *"]
["Potência mínima (hp (kW))  ","62 (45)","75 (56)","75 (56)"]
["Peso mínimo  ","O peso do trator deve ser maior do que o peso da enfardadeira; exclui lançador de fardo","O peso do trator deve ser maior do que o peso da enfardadeira; exclui lançador de fardo","O peso do trator deve ser maior do que o peso da enfardadeira; exclui lançador de fardo"]
["Requisito hidráulico  ","—","—","1 dupla ação, 1 simples ação"]