{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":2,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"ENFARDADEIRA RB125 COMBI"]
["Dimensões do fardo"]
["Diâmetro do fardo (cm) ","125 cm"]
["Largura do fardo (cm)  ","122 cm"]
["Recolhedor pick up"]
["Largura (cm) ","230 cm"]
["Número de dentes/barras de dedos ","160 / 5"]
["Rolo guia ","Standard"]
["Número de dentes do recolhedor por linha ","32"]
["Proteção ","Parafuso fusível/embreagem"]
["TDP 540 rpm ","Standard"]
["Elevação hidráulica do recolhedor  ","Standard"]
["Alimentação"]
["Tipo (mm) ","Rotor 470 mm"]
["Desativação do alimentador ","Hidráulico"]
["Número de sem-fins ","2"]
["Sistema Cropcutter™"]
["Número de facas  ","20"]
["Acoplamento Cropcutter™ ","Hidráulico"]
["Proteção de faca ","Mola individual"]
["Reversor do rotor ","Manivela"]
["Formação do fardo"]
["Tipo ","Sistema de rolos perfilados"]
["Número de roletes 18 18 ","18"]
["Diâmetro do rolo (mm)  ","200 mm"]
["Amarração"]
["Material de amarrar ","Rede ou filme"]
["Controle ","Sistema Isobus indicado em Intelliv"]
["Amarrador de silagem"]
["Largura do filme (mm) ","750 mm"]
["Número de braços de amarração ","2"]
["Sistema hidráulico ","Simples ação"]
["Vazão mín./máx. (litros/min)  ","50 l / 55 min"]
["Dimensões da enfardadora"]
["Comp. inclui ejetor de fardos (mm)  ","6081 mm"]
["Altura (mm) ","2870 mm"]
["Largura/com recolhedor de rodas fixas (mm) ","2925 mm"]
["Peso (kg)  ","4800 kg"]
["Pneus"]
["Pneus ","500/55 R20, 560/45 R22.5"]
["Eixos"]
["Eixos ","Tendem"]
["Virador de fardos"]
["Virador de fardos ","Standard"]