{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":2,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"BigBaler 1290 High Density"]
["Dimensões do fardo"]
["Largura (cm) ","120 cm"]
["Altura (cm) ","90 cm"]
["Comprimento mínimo / máximo (cm) ","100 cm / 300 cm"]
["Requisitos do trator"]
["Potência mínima da PTO (kW / hp) ","170 kW /230 hp"]
["Velocidade / tipo de PTO ","1.000 rpm / eixo de estria 20"]
["Distribuidores Hidráulicos ","2 conexões de ação dupla e 1 de ação simples ou 2 de ação dupla + Power Beyond com sensor de carga *"]
["Transmissão principal"]
["Tipo de caixa de engrenagens central ","PowerShift™ SmartShift™ de 2 velocidades"]
["Recursos da caixa de câmbio central ","Partida suave de duas velocidades, tecnologia de frenagem inteligente e proteção contra sobrecarga"]
["Tipo de caixa de engrenagens principal ","2 engrenagens de acionamento Super Duty que acionam a engrenagem de saída principal"]
["Tipo de caixa de engrenagens principal (rpm) ","1.440 rpm"]
["Coletor MaxiSweep ™ de 5 barras"]
["Largura (DIN 11220) (m) ","2,35 m"]
["Rolo defletor ","Standard"]
["Sem-fim de alimentação auxiliar ","Standard"]
["Número de dentes duplos / diâmetro dos dentes (mm) ","85 / 5,5 mm"]
["Flutuação ","Mola ajustável"]
["Rodas pick-up / giratórias ","Standard / Opcional"]
["Pneus padrão / reforçados ","Standard / Opcional"]
["Proteção da embreagem de segurança da pick-up ","Standard"]
["Sistema CropCutter™"]
["Sistema CropCutter ™ ","Standard"]
["Nº de lâminas / comprimento de corte teórico ","29 / 39 mm"]
["Remoção de lâmina ","Sistema hidráulico"]
["Guarda lâmina ","Molas individuais"]
["Sistema de alimentação"]
["Rotor ","Configuração de dentes em forma de 'W' de largura 1.200 mm com dentes de rotor emparelhados por lâmina"]
["Rotor com bordas endurecidas ","Opcional"]
["Proteção do rotor ","Embreagem limitadora"]
["Sistema de enchimento ","Tipo garfo com 6 dentes"]
["Protetor de garfo de enchimento ","Tornillo fusible"]
["Sistema SmartFill ™ II ","Opcional"]
["Pistão"]
["Velocidade (cursos / min) ","48"]
["Comprimento do curso (mm) ","748 mm"]
["Sistema de amarração"]
["Sistema de amarração ","Nó Double Loop Master ™"]
["Tipo de corda ","100-130 m/kg"]
["Número de nós ","6"]
["Tipo de ventilador de corda ","Eletrônico"]
["Nº de ventiladores knotter ","3"]
["Sistema de controle eletrônico do comprimento do fardo / ativação do atador ","Standard"]
["Alarme de função de amarração ","Monitor IntelliView ™ e indicadores de knotter"]
["Lubrificação de corda ","Graxa"]
["Capacidade de rolo de corda ","36 XL"]
["Cacifos de corda dobráveis ??hidráulicos ","Standard"]
["Sistema de densidade de fardo"]
["Controle proporcional com 7 cilindros de dupla ação ","Controlado a partir do monitor IntelliView ™"]
["Sistema de controle eletrônico"]
["Compatível com ISOBUS ","Standard"]
["Sistema IntelliCruise ™ ISOBUS III ","Opcional"]
["Monitor IntelliView ™ IV colorido com tela de toque de 26,4 cm ","Opcional"]
["Registrador de dados GPS ","Opcional"]
["Luzes"]
["Luzes de trabalho LED padrão ","Faróis altos dianteiros e traseiros, 2 faróis de trabalho traseiros, 1 farol, faixas de luz LED nos atadores, pick-up e agulhas"]
["Luzes de serviço LED opcionais ","Luzes esquerda e direita para o garfo de enchimento, luzes esquerda e direita para os armários de corda"]
["Eixos"]
["Eixo tandem de roda grande com sistema Auto-Steer ™ (tamanho do pneu) ","600/50R22.5 o 600/55R26.5"]
["Suspensão hidráulica ","Standard"]
["Freios"]
["Pneus / hidráulica ","Standard"]
["Velocidades máximas de viagem"]
["Eixo tandem de roda gigante (km / h) ","60**"]
["Dimensões da enfardadeira"]
["Comprimento da rampa fechada (mm) ","8.936 mm"]
["Largura (mm) ","2.987 mm"]
["Altura com guarda corpo dobrável levantado (mm) ","3.440 mm"]
["Altura com corrimão suspenso (mm) ","3.099 mm"]
["Peso (vazio com pneus 600 / 55R26.5) (kg) ","14.600 kg"]
["Equipamento padrão"]
["Equipamento padrão ","Rolo defletor, sistema de engraxamento automático, sistema Bale-Eject ™ padrão, rampa de roletes com dobramento hidráulico, corrimão dobrável"]
["Equipamento opcional"]
["Equipamento opcional ","Pacote Comfort, Sistema Partial Bale-Eject ™, Sistema de Controle de Câmera, Sistema ActiveWeigh ™, sistema de medição de umidade, conjunto de lâmina endurecida, pára-choque traseiro"]