{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"New Holland ProRotor™ C 660","New Holland ProRotor™ C 660M","New Holland ProRotor™ C 760","New Holland ProRotor™ C 820"]
["Especificações"]
["Tipo de juntador ","Descarga central","Descarga central","Descarga central","Descarga central"]
["Tipo de montagem ","Hidráulico de 2 pontos","Hidráulico de 3 pontos","Hidráulico de 2 pontos","Hidráulico de 2 pontos"]
["Largura de funcionamento ","6,15-6,55 m","6,15-6,55 m","6,5-7,6 m","7,0 - 8,2 m"]
["Número de cordões ","1","1","1","1"]
["Diâmetro do rotor ","2,95 m","2,95 m","3,2 m","3,5 m"]
["Braço de dentes por rotor/dentes duplos por braço de dentes ","10/4","10/4","12/4","12/4"]
["Braços de dentes amovíveis MIN-trans ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Controlo de braço de dentes tangencial ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Árvores de cames coberta ","-","-","Standard","Standard"]
["Chassis multitoque de 3 rodas ","-","-","Standard","Standard"]
["Eixo de bitola larga avançado ","Standard","Standard","-","-"]
["Chassis de acionamento ","Standard","-","Standard","Standard"]
["Eixo bogie em tandem 3-D ","Opcional","Opcional","-","-"]
["Rodízios em tandem ","-","-","Opcional","Opcional"]
["Ajuste central da altura ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Largura de transporte ","2,95 m","2,95 m","2,92 m","2,92 m"]
["Amortecedor ","-","Standard","-","-"]
["Altura de transporte sem/com braços dos juntadores  ","2,75 m /3,5 m","2,45 m /3,2 m","3,50 m /4,00 m","3,50 m /4,00 m"]
["Direção ativa do quadro ","Standard","-","Standard","Standard"]
["Suspensão central tipo cardã ","-","-","Standard","Standard"]
["Pneus dos rotores ","16x6,5-8","16x6,5-8","16x6,5-8 10PR","16x6,5-8 10PR"]
["Pneus do quadro principal, de série ","10/80x12","-","10,0/75-15,3 8PR","10,0/75-15,3 8PR"]
["Pneus do quadro principal, opcional ","–","-","13,0/55-16","13,0/55-16"]
["Potência mínima da TDF  ","30 kW /40 cv","44 kW /60 cv","30 kW /40 cv","40 kW / 54 cv"]
["Velocidade da TDF ","540 rpm","540 rpm","540 rpm","540 rpm"]
["Válvula remota hidráulica necessária ","1 SA","1 SA","1 SA","1 SA"]
["Peso ","857 kg","1140 kg","1930 kg","2085 kg"]