{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"New Holland ProTed™ 450","New Holland ProTed™ 540","New Holland ProTed™ 660","New Holland ProTed™ 690","New Holland ProTed™ 760","New Holland ProTed™ 880","New Holland ProTed™ 880T"]
["Especificações"]
["Tipo de montagem ","Cabeçote de 3 pontos","Cabeçote de 3 pontos","Cabeçote de 3 pontos","Cabeçote de 3 pontos","Cabeçote de 3 pontos","Cabeçote de 3 pontos","Rebocado"]
["Largura de funcionamento  ","4,5 m","5,4 m","6,6 m","6,9 m","7,6 m","8,8 m","8,8 m"]
["Número de rotores ","4","4","6","6","6","8","8"]
["Braço de dentes por rotor ","6","6","6","6","7","6","6"]
["Diâmetro do rotor  ","1,48 m","1,7 m","1,48 m","1,5 m","1,65 m","1,5 m","1,5 m"]
["Largura de transporte  ","2,65 m","2,89 m","2,95 m","2,95 m","2,95 m","2,95 m","2,95 m"]
["Altura de transporte (rotores dobrados para cima) ","2,28 m","2,7 m","3,2 m","3,35 m","3,35 m","3,5 m","3,5 m"]
["Potência mínima da TDF ","18 kW / 23 cv","22 kW / 30 cv","25 kW / 34 cv","50 kW / 68 cv","60 kW / 82 cv","60 kW / 82 cv","30 kW / 40 cv"]
["Válvula remota hidráulica necessária ","1 de efeito simples","1 de efeito simples","1 de efeito simples","1 de efeito simples","1 de efeito simples","1 de efeito duplo + 1 de efeito simples","1 de efeito duplo"]
["Dobragem hidráulica ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Velocidade da TDF  ","540 rpm","540 rpm","540 rpm","540 rpm","540 rpm","540 rpm","540 rpm"]
["Elevação hidráulica para viragem nas cabeceiras ","-","-","-","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Limpeza manual de limites do campo ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","-","-"]
["Limpeza hidráulica de limites do campo ","-","-","-","Opcional","Opcional","Standard","Standard"]
["Amortecedor ","-","1","2","2","2","2","-"]
["Iluminação ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Standard"]
["Unidade antienrolamento para pneus ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Standard"]
["Sistema de segurança de dentes ","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Pneus dos rotores, de série ","16x6,5-6PR","16x6,5-6PR","16x6,5-6PR","16/6,5-8","16/6,5-8","16/6,5-8 + 18,5/8,5-8","16/6,5-8 + 18,5/8,5-8"]
["Pneus do quadro principal ","-","-","-","-","-","-","10/80-12 AW"]
["Peso  ","480 kg","530 kg","750 kg","870 kg","890 kg","1320 kg","1510 kg"]