{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"PL6011","PL6013","PL6014","PL6015","PL6016","PL6017","PL6019","PL6024","PL6026","PL6028","PL6030","PL6032","PL6034","PL6036"]
["Especificações"]
["Configuração ","11x45/11x50","13x45/12x50","13x50","15x45/14x50","15x50","17x45/16x50","19x45/1750","24x45/22x45/22x50","26x45","28x45/24x50","26x50","32x45/28x50","30x50","36x45/32x50"]
["Chassis ","Único","Único","Único","Único","Único","Único","Único","Duplo acoplado em tandem","Duplo acoplado em tandem","Duplo acoplado em tandem","Duplo acoplado em tandem","Duplo acoplado em tandem","Duplo acoplado em tandem","Duplo acoplado em tandem"]
["Nº de linhas 45 cm ","11","13","-","15","-","17","19","22 e 24","26","28","-","32","-","36"]
["Nº de linhas 50 cm ","11","12","13","14","15","16","17","22","-","24","26","28","30","32"]
["Marcador de linha ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Não disponível","Não disponível","Não disponível","Não disponível","Não disponível","Não disponível"]
["Sulcador adubo pantográfico/pivotado  ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Sulcador adubo pivotado ","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série"]
["Ferramenta de adubo ","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora","Disco duplo e Haste Sulcadora"]
["Disco de corte de série ","20”","20”","20\"","20”","20\"","20”","20”","20”","20\"","20”","20\"","20”","20\"","20”"]
["Capacidade de adubo (litros) ","2.800","3.000","3.000","3.400","3.800","4.200","4.200","5.600","5.600","6.000","6.000","6.800","7.600","8.400"]
["Capacidade de adubo (kg)*  ","3.164","3.390","3.390","3.842","4.295","4.746","4.746","6.328","6.328","6.780","6.780","7.684","8.590","9.492"]
["Dosador adubo  ","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem","FertiSystem"]
["Caixa de sementes central (quantidade)  ","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Capacidade de sementes (litros) ","1.400","1.400","1.400","1.400","1.400","1.400","1.400","2.800","2.800","2.800","2.800","2.800","2.800","2.800"]
["Capacidade de sementes (kg)**  ","1.090","1.090","1.090","1.090","1.090","1.090","1.090","2.180","2.180","2.180","2.180","2.180","2.180","2.180"]
["Dosador de sementes  ","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2"]
["Peso seco - vazio (kg)  ","6.300","7.000","7.200","8.000","8.300","9.000","10.000","14.000","14.500","15.000","16.000","17.000","18.000","20.000"]
["Padrão do engate da barra de tração  ","Classe II e III","Classe II e III","Classe II e III","Classe II e III","Classe II e III","Classe II e III","Classe II e III","Classe IV e V","Classe IV e V","Classe IV e V","Classe IV e V","Classe IV e V","Classe IV e V","Classe IV e V"]
["Números VCR  ","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno","3+ Pórtico de dreno"]
["Necessidade de vazão total  ","110 L/min","110 L/min","110 L/min","110 L/min","110 L/min","110 L/min","110 L/min","168 L/min","195 L/min","195 L/min","195 L/min","195 L/min","195 L/min","208 L/min"]
["Necessidade de potência disco duplo***  ","De 115,5 a 132 cv","De 136,5 a 156 cv","De 136,5 a 156 cv","De 157,5 a 180 cv","De 157,5 a 180 cv","De 178,5 a 204 cv","De 199,5 a 228 cv","De 252 a 288 cv","De 273 a 312 cv","De 294 a 336 cv","De 273 a 312 cv","De 336 a 384 cv","De 315 a 360 cv","De 378 a 432 cv"]
["Necessidade de potência haste***  ","De 143 a 176 cv","De 169 a 208 cv","De 169 a 208 cv","De 195 a 240 cv","De 195 a 240 cv","De 221 a 272 cv","De 247 a 304 cv","De 312 a 384 cv","De 338 a 416 cv","De 364 a 448 cv","De 338 a 416 cv","De 416 a 512 cv","De 390 a 480 cv","De 468 a 576 cv"]
["Caixa de transmissão (mecânica)  ","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Monitor de sementes PM400  ","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série"]
["Acionamento de dosadores por cabo flexível ","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série","Série"]
["Acionamento elétrico de dosadores - E-Drive ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Desligamento de linha  ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]