{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"PL7027","PL7036","PL7040","PL 7048","PL7061"]
["Características"]
["Linhas x espaçamento (fornecidos de fábrica) ","27 linhas x 45 cm 24 linhas x 50 cm","36 linhas x 45 cm 34 linhas x 50 cm","40 linhas x 45 cm 38 linhas x 50 cm","48 linhas x 45 cm  45 linhas x 50 cm","61 linhas x 45 cm 55 linhas x 50 cm"]
["Possibilidade de montagem em campo ","12 linhas x 76 cm\n12 linhas x 90 cm","18 linhas x 76 cm\n18 linhas x 90 cm","24 linhas x 76 cm\n20 linhas x 90 cm","-","-"]
["Número seções do chassi ","3","3","3","5","5"]
["Pneus ","Rodado central 400/55-17.5 e Rodado das Asas: 400/60-15.5 16PR","Rodado Central: 500/50-17 e Rodado das Asas: 340/55-16","Rodado Central 500/50-17 e Rodado das asas 340/55-16","Rodado Central: 600/50-22,5 (04) Rodado das Asas: 340/55-16,5 (08)","Rodado central: 600/50-22,5 (04), Rodado das asas: 340/55-16,5 (08)"]
["Disco de corte ","20\" Corrugado standard / 20” Estriado opcional","20\" Corrugado standard / 20” Estriado opcional","20\" Corrugado standard / 20” Estriado opcional","20\" Corrugado standard / 20” Estriado opcional","20\" Corrugado standard / 20” Estriado opcional"]
["Dosador sementes ","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2","Precision Planting VSet2"]
["Transmissão semente ","Elétrica (E-drive)","Elétrica (E-drive)","Elétrica (E-drive)","Elétrica (E-drive)","Elétrica (E-drive)"]
["Isobus ","Série","Série","Série","Série","Série"]
["Acionamento dosadores ","Motor elétrico – E-Drive","Motor elétrico – E-Drive","Motor elétrico – E-Drive","Motor elétrico – E-Drive","Motor elétrico – E-Drive"]
["Capacidade sementes ","5.441 L ≈ 4.080 kg  (02 tanques)","5.441 L ≈ 4.080 kg  (2 tanques)","5.441 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)","5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)","5.440 L≈ 4.080 kg (2 tanques)"]
["Desligamento linhas ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Down Force Asas ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Engate barra tração ","Classe III","Classe III e IV (HD)","Classe IV (HD)","Classe IV e V","Classe IV e V"]
["Potência requerida ","230 cv","290 cv","340 cv","380 cv","488 cv"]
["Número VCRs ","4 + Pórtico 3/8\" para Dreno ","4 + Pórtico 3/8\" para Dreno","4 + Pórtico 3/8\" para Dreno","4 + Pórtico 3/8\" para Dreno","4 + Pórtico 3/8\" para Dreno"]
["Velocidade operação ","6-10 km/h","6-10 km/h","6-10 km/h","6-10 km/h","6-10 km/h"]
["Peso ","13.000 kg","16.000 kg","17.000 kg","25.000 kg","29.120 kg"]