{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":3,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,7630,8030]
["Motor FPT - NEF"]
["Potência nominal - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm  ","110 cv / 108 hp","122 cv / 120 hp"]
["Torque máximo a 1.400 rpm ","528 Nm (53,8) kgfm","550 Nm (56,1) kgfm"]
["Número de cilindros / cilindrada ","4 / 4,485 cm³","4 / 4,485 cm³"]
["Aspiração ","Turbo com intercooler","Turbo com intercooler"]
["Reserva de torque ","48%","41%"]
["Bomba injetora ","Delphi","Delphi"]
["Tanque de combustível cab./plat. ","170 L","170  L"]
["Embreagem"]
["Material do disco ","Cerametálico/orgânico","Cerametálico/orgânico"]
["Diâmetro ","14” (356 mm)","14” (356 mm)"]
["Transmissão"]
["Opcional Dualpower™ - Frente x Ré ","16x4","16x4"]
["Opcional Super-redutor e Dualpower™ - Frente x Ré ","24x6","-"]
["Eixos"]
["Bloqueio dianteiro ","Autoblocante","Autoblocante"]
["Eixo dianteiro categoria ","Classe II HD","Classe II HD"]
["Acionamento tração ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Bloqueio traseiro ","Mecânico com desarme automático","Mecânico com desarme automático"]
["Sistema hidráulico"]
["Capacidade de vazão da bomba ","80 L/min","80 L/min"]
["Implementos ","Categoria II","Categoria II"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal (1 cilindro) ","1.840 kgf e 2.910 kgf","1.840 kgf e 2.910 kgf"]
["Capacidade de levante no olhal (1 cilindro) ","3.030 kgf e 4.800 kgf","3.030 kgf e 4.800 kgf"]
["Direção"]
["Tipo ","Hidrostática","Hidrostática"]
["Circuito tipo ","Independente","Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","35 L/min","35 L/min"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador ","12 V / 65 A.h","12 V / 65 A.h"]
["Bateria ","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h"]
["Tomada de força"]
["Atuação ","Independente","Independente"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 estrias"]
["540 rpm a 1.900 rpm (motor) ","Standard","Standard"]
["Freios"]
["Tipo ","Banho de óleo","Banho de óleo"]
["Discos ","4 discos","4 discos"]
["Freio de estacionamento ","Manual","Manual"]
["Peso"]
["Peso frontal ","10 x 40 kg","10 x 40 kg"]
["Peso traseiro ","12 x 50 kg","12 x 50 kg"]
["Peso máximo admissível ","5.900 kg","6.500 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","4.330 mm","4.330 mm"]
["Altura total ","2.545 mm","2.545 mm"]
["Bitola dianteira / traseira ","1.640 mm / 1.760 mm","1.640 mm / 1.760 mm"]
["Disponibilidade de Pneus"]
["Dianteiro / traseiro ","14.9-24 R1 - 18.4-34 R1 \n14.9-28 R1 - 23.1-30 R1 \n14.9-28 R2 - 23.1-30 R2","14.9-24 R1 - 18.4-34 R1\n14.9-28 R1 - 23.1-30 R1\n14.9-28 R2 - 23.1-30 R2"]
["Florestal ","14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD","14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD"]