{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":3,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T3.65F","T3.75F "]
["Motor FPT - S8000/ MAR-1 Tier3"]
["Potência Nominal - ECER-120 @ 2.300 rpm ","66 cv / 65 hp","73 cv 72 hp"]
["Torque máximo a 1.400 rpm ","261 Nm","295 Nm "]
["Reserva de torque ","34% ","34% "]
["Tanque de combustível ","47 L ","47 L"]
["Número de cilindros / cilindradas / número de válvulas ","3 / 2.930 cm³/ 2","3 / 2.930 cm³/ 2"]
["Sistema de injeção / bomba injetora ","Mecânica / Bosch","Mecânica / Bosch"]
["Aspiração ","Turbo com intercooler","Turbo com intercooler"]
["Transmissão"]
["Tipo/Reversor ","Syncro Shuttle / Mecânico","Syncro Shuttle / Mecânico"]
["Número de velocidades ","20x20 Synchro Shuttle","20x20 Synchro Shuttle"]
["Posicionamento das alavancas ","Lateral","Lateral"]
["Ajuste de altura da barra de tração ","Standard","Standard"]
["Velocidade mínima / máxima ","0.11 / 30 Km/h","0.11 / 30 Km/h"]
["Embreagem"]
["Tipo/ material / Diâmetro do disco ","Seco/Cerometálico / 11\"","Seco/Cerometálico / 11\""]
["Número de discos ","1","1"]
["Sistema Hidráulico"]
["Capacidade de vazão hidráulica na bomba ","52 L/min ","52 L/min "]
["Capacidade máxima de levante no olhal ","2.277 kg","2.277 kg"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","2.042 kg","2042 kg"]
["Número de válvulas do controle remoto / centro aberto ","3 / fluxo constante em 01 remoto","3 / fluxo constante em 01 remoto"]
["Lift-O-Matic™ ","Standard","Standard"]
["Direção"]
["Tipo / Sistema ","Hidrostática / Independente","Hidrostática / Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","32 L/min ","32 L/min"]
["Tomada de Força"]
["Acionamento / Tipo ","Mecânico / Independente","Mecânico / Independente"]
["Sincronizada com roda ","Standard","Standard"]
["Velocidadas da TDF 1958 / 1542 rpm ","540 / 540E rpm","540 / 540E rpm"]
["Potencia TDF ","54 cv","63 cv"]
["Eixos"]
["Eixo dianteiro 4WD ","Standard","Standard"]
["Acionamento da tração dianteira ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Bloqueio diferencial traseiro ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Freios ","Multidiscos banhados a óleo","Multidiscos banhados a óleo"]
["Raio de giro mínimo (tração desativada, sem acionamento dos freios) ","3,2 m","3,2 m"]
["Conforto do Operador"]
["Segurança contra capotamento ROPS ","Standard","Standard"]
["ROPS rebátivel de montagem central ","Standard","Standard"]
["Pneus"]
["Dianteiro x Traseiro ","200/70R16 x 320/70R20\n280/70R16 x 360/70R24","200/70R16 x 320/70R20  280/70R16 x 360/70R24"]
["Pesos"]
["Peso de Embarque ","2235 kg","2235 kg"]
["Peso máximo admissível ","4200 kg","4200 kg"]
["Lastro dianteiro ","04 x 30 kg","04 x 30 kg"]
["Lastro traseiro ","02 x 45 (R20) kg","02 x 45 (R20) kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","3.438 mm ","3.438 mm "]
["Distância entre eixos ","1.863 mm ","1.863 mm "]
["Largura total (min/max) ","1.358 / 1.710 (R20) mm","1.358 / 1.710 (R20) mm"]
["Bitola traseira (min/max) ","1.038 / 1.390 (R20) mm","1.038 / 1.390 (R20) mm"]
["Altura total (rops posição horizontal / vertical ) ","1.323 / 2.246 (R20) mm","1.323 / 2.246 (R20) mm"]
["Altura do assento / volante ","985 / 1.235 (R20) mm","985 / 1.235 (R20) mm"]