{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":3,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T4.75N","T4.85F"]
["Motor New Holland"]
["Motor New Holland ","F5C","F5C"]
["N° de cilindros / Capacidade (cm ³) / Nível de emissões ","4 / 3.200 / TIER3","4 / 3.200 / TIER3"]
["Admissão ","Turbo intercooler","Turbo intercooler"]
["Potência Nominal Do Motor ISO TR14396 – ECE R120 (cv/hp) ","78  cv / 76 hp","88 cv / 86 hp"]
["Rotação Nominal Do Motor (rpm) ","2300 rpm","2300 rpm"]
["Torque máximo ISO TR14396 @ 1.250 rpm (Nm) ","330 Nm","352 Nm"]
["Reserva de Torque (%) ","39 %","30 %"]
["Tubo de Escape Horizontal ","Standard","Standard"]
["Capacidade Do Tanque de Combustível com Eixo SuperSteer™ (L) ","57 L","73 L"]
["Transmissão"]
["28x16 shuttle command™ [super-redutor opcional (30 km/h)] ","Standard","Standard"]
["Velocidade mínima [sem super-redutor (km/h)] ","0.7 km/h","0.7 km/h"]
["Eixo Dianteiro"]
["Eixo dianteiro SuperSteer™ 4WD ","Standard","Standard"]
["Ângulo de esterçamento SuperSteer™ (°) ","71°","76 °"]
["Raio de giro do eixo dianteiro SuperSteer™ (m) ","2,9 m","2,9 m"]
["Oscilação do eixo (°) ","8°","8 °"]
["Bomba da direção independente (bomba MegaFlow de 35,6 L/min) ","Standard","Standard"]
["Tração dianteira automática ","Standard","Standard"]
["Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico ","Standard","Standard"]
["Sistema Hidráulico"]
["Vazão da bomba standard (L/min) ","48 L/min","48 L/min"]
["Vazão da bomba MegaFlow™ opcional (L/min) ","64 L/min","64 L/min"]
["Sistema Lift-O-Matic™ ","Standard","Standard"]
["Capacidade de elevação contínua em toda a gama (610 mm do olhal) (kg) ","1.835 kg","1.835 kg"]
["Capacidade de elevação máxima no olhal (kg) ","2.600 kg","2.600 kg"]
["Categoria do hidráulico traseiro ","I & II","I & II"]
["Total de válvulas remotas ","03 (sendo 01 com regulagem de fluxo)","03 (sendo 01 com regulagem de fluxo)"]
["Levante dianteiro II / TDF 1.000 rpm  (SuperSteer™) ","Opcional","Opcional"]
["Capacidade de elevação máxima do sistema hidráulico dianteiro nas rótulas (kg) ","1.275 kg","1.275 kg"]
["TDF"]
["Velocidade (540/540E) (rpm) ","Standard","Standard"]
["Velocidade (540/540E/1.000) (rpm) ","Opcional ","Opcional "]
["Velocidade sincronizada com a roda ","Standard","Standard"]
["Cabine / Rops"]
["Nível de ruído na cabine - 77/311 EEC dB(A) ","78 dB(A)","78 dB(A)"]
["Alavancas laterais ","Standard","Standard"]
["ROPS rebatível de montagem central ","Standard","Standard"]
["Dimensões e Pesos"]
["Distância entre eixos - SuperSteer™ 4WD (mm) ","2.348 mm","2.348 mm"]
["Comprimento total  (mm) ","3.914 mm","3.914 mm"]
["Largura mínima total (mm) ","1.295 mm","1.476 mm"]
["Altura até ao topo do ROPS (mm) ","2.274 mm","2.274 mm"]
["Altura mínima até o volante (ROPS) (mm) ","1.350 mm","1.350 mm"]
["Altura até ao topo da cabine (mm) ","2.173 mm","2.173 mm"]
["Distância livre ao solo mínima (mm) ","290 mm","323 mm"]
["Bitola das rodas dianteiras (mm) ","1.075 / 1.251  mm","1.062 / 1.492 mm"]
["Bitola das rodas traseiras (mm) ","1.003 /1.273   mm","1.130 / 1.530 mm"]
["Pesos de embarque (kg) ","2.762 kg","2.762 kg"]
["Peso total admissível (kg) ","4.000 kg","4.300 kg"]
["Disponibilidade de pneus"]
["Pneus Dianteiros ","7.50R16","260/70 R20"]
["Pneus Traseiros ","360/70 R28","380/70 R28"]