{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":2,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T5.110 S"]
["Motor FPT S8000"]
["Potência (ECE R120) @ 2.300 rpm ","111 cv / 110 hp"]
["Torque máximo @ 1.400 rpm ","430 Nm"]
["Número de cilindros / cilindrada ","4 / 3,9 cm³"]
["Reserva de torque ","30%"]
["Tanque de combustível ","145L"]
["Nível de emissão ","Tier III"]
["Aspiração / Bomba injetora ","Turbo Intercooler / Bosch"]
["Transmissão"]
["Tipo / Posição das alavancas ","Automática / Lateral"]
["Electro Command™ ","16 x 16"]
["Inversor eletro-hidráulico ","Standard"]
["Ajuste de sensibilidade o inversor ","Standard"]
["Velocidade mínima / máximo ","3 Km/h / 40 Km/h"]
["Bloqueio do diferencial - Traseiro"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Atuação ","Eixo traseiro"]
["Tração dianteira"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Categoria ","II"]
["Ângulo de esterçamento ","45°"]
["Oscilação do Eixo Lateral ","9°"]
["Raio de giro mínimo - 4WD ","5,3 m"]
["Sistema hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","60 L/min"]
["Pressão máxima ","190 bar"]
["Implementos ","Categoria II"]
["Válvulas de controle remoto centro aberto ","3"]
["Lift-O-Matic ","Standard"]
["Capacidade de levante no olhal ","5.200 Kg"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","4.600 kg"]
["Direção"]
["Tipo / Sistema ","Hidrostática / Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","29 L/min"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador ","120 A.h"]
["Bateria - 12V ","120 A.h"]
["Motor de partida ","3.5 kW"]
["Tomada de força"]
["Atuação ","Independente"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Velocidade da TDF - (1938 / 1535E /1926 rpm) do motor ","540 / 540E /1000 rpm"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias"]
["Freios"]
["Tipo ","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento independente ","Hidráulico"]
["Freio de estacionamento Park Lock ","Manual e indepedente"]
["Disco de freio sinterizado ","6"]
["Conforto do operador"]
["Cabinado ","Standard"]
["Banco com suspenção pneumática ","Standard"]
["Ar condicionado Cabinado ","Standard"]
["Peso"]
["Peso dianteiro ","8 X 40 kg"]
["Peso traseiro ","6 X 50 kg"]
["Peso máximo admissível ","5.700 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","4.496 mm"]
["Largura total ","2.102 mm"]
["Distância entre eixos ","2.519 mm"]
["Altura total ","2.693 mm"]
["Disponibilidade de pneus"]
["Dianteiro - Traseiro (Radial) ","380 /85R24 R1W - 460/85R34 R1W"]