{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":3,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T6.110","T6.130"]
["Motor"]
["Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.200 rpm ","122 cv / 120 hp","132 cv / 130 hp"]
["Torque máximo a  1.400 rpm ","550 Nm","583 Nm"]
["Número de cilindros / cilindradas ","4 / 4,485 cm³","6 / 6,728 cm³"]
["Aspiração ","Turbo com intercooler","Turbo com intercooler"]
["Reserva de torque ","41%","39%"]
["Bomba injetora ","Delphi","Delphi"]
["Tanque de combustível ","220 L","220 L"]
["Embreagem"]
["Acionamento ","Mecânico (8x8) / hidráulico (16x8)","Mecânico (8x8) / hidráulico (16x8)"]
["Tipo ","Cerametálica seca (8x8) / multidisco úmido (16x8)","Cerametálica seca (8x8) / multidisco úmido (16x8)"]
["Transmissão"]
["Tipo ","Sincronizada","Sincronizada"]
["Hi-Lo Dual Power ","Opcional","Opcional"]
["Reversor na coluna de direção - Frente x Ré ","8x8 Synchro Shuttle (reversor mecânico)  16x8 Power Shuttle (reversor hidráulico)","8X8 Synchro Shuttle (reversor mecânico)  16x8 Power Shuttle (reversor hidráulico)"]
["Super-redutor / velocidade (opcional) ","32 x 16 / 200 m/h","32 x 16 / 200 m/h"]
["Sistema Hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","80 L/min - Opcional 100 L/min","80 L/min - opcional 100 L/min"]
["Capacidade de levante no olhal (0/1/2 cilindros) ","3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf","3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf"]
["Capacidade de levante a 610 mm no olhal (0/1/2 cilindros) ","1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf","1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf"]
["Número de válvulas do controle remoto ","2 ou 3 centro fechado","2 ou 3 centro fechado"]
["Lift-O-Matic ","Standard","Standard"]
["Direção"]
["Tipo ","Hidrostática","Hidrostática"]
["Circuito tipo ","Independente","Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","35 L/min","35 L/min"]
["Sistema Elétrico"]
["Alternador - plataforma/cabine ","65 A.h / 120 A.h","65 A.h / 120 A.h"]
["Bateria - plataforma/cabine ","100 A.h / 130 A.h","100 A.h / 130 A.h"]
["Motor de partida ","3.2 kW","3.2 kW"]
["Tomada de Força"]
["Rotação do motor  (1.900 rpm / 2.050 rpm) - intercambiável ","540 rpm / 1.000 rpm","540 rpm / 1.000 rpm"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 e 21 estrias","1 3/8\" 6 e 21 estrias"]
["Tipo ","Hidráulico / independente","Hidráulico / independente"]
["Eixos"]
["Tração dianteira ","Eletro-hidráulica","Eletro-Hidráulica"]
["Freio de serviço ","Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis","Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis"]
["Bloqueio diferencial traseiro (versão plataformada) ","Mecânico","Mecânico"]
["Bloqueio diferencial traseiro (versão cabinada) ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Bloqueio diferencial dianteiro ","Auto-blocante","Auto-blocante"]
["Eixo traseiro ","Flange ou passante","Flange ou passante"]
["Freios ","Multidiscos úmido","Multidiscos úmido"]
["Cabine / Plataformado"]
["Cabine/plataforma ","Disponível","Disponível"]
["Nível de ruído ","81 db","81 db"]
["Segurança contra capotamento ROPS ","Standard","Standard"]
["Ar-condicionado ","Standard para cabine","Standard para cabine"]
["Peso"]
["Peso mínimo/plataforma ","4.500 kg","4.500 kg "]
["Peso mínimo/cabine ","4.800 kg","4.800 kg "]
["Peso máximo admissível ","6.300 kg","7.000 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","4.935 mm ","4.935 mm  "]
["Largura total/eixo flange ","1.666 mm  ","1.666 mm  "]
["Largura total/bar axle ","2.489 mm","2.489 mm "]
["Altura total plataforma ","2.993 mm   ","2.993 mm   "]
["Altura total cabine ","2.875 mm  ","2.875 mm "]
["Agricultura de precisão"]
["Predisposto para piloto automático hidráulico ","Opcional","Opcional"]
["Sistema de agricultura de precisão IntelliSteer™ ","Opcional","Opcional"]
["Monitor - IntelliView™ IV 10.4” ","Opcional","Opcional"]
["Controlador e compessador de terreno NAV Controller II ","Opcional","Opcional"]
["Antena 372 receptor GPS/GLONASS ","Opcional","Opcional"]
["Software de visualização de dados - PLM® Viewer ","Gratuito","Gratuito"]
["Sistema para piloto automático elétrico ","Acessório (adquirido na rede de concessionários New Holland)","Acessório (adquirido na Rede de concessionários New Holland)"]
["Disponibilidade de Pneus"]
["Dianteiro / traseiro ","12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 dual  13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 dual   14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2  14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1  14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1  14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 dual  14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 dual","12.4-24 10PR R1 / 13.6-38 14PR R1 dual  13.6-24 8PR R1 / 15.5-38 8PR R1 dual   14.9-28 8PR R2 / 23.1-30 10PR R2  14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1  14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1  14.9-28 6PR R1 / 18.4-38 10PR R1 dual  14.9-24 6PR R2 / 18.4-34 6PR R2 dual"]
["Florestal ","14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD","14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD <br><br>"]