{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":2,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"New Holland T6.180"]
["Motor FPT NEF"]
["Potência máxima com EPM (ECE R120) @ 1.800 rpm ","182 cv / 180 hp"]
["Potência nominal (ECE R120) @ 2.200 rpm ","152 cv / 150 hp"]
["Torque máximo @ 1.500 rpm ","738 Nm"]
["Número de cilindros / cilindrada ","6 / 6,7 cm³"]
["Reserva de torque ","40%"]
["Cilindro de combustível - 7 principais + 3 auxiliares ","185 L + 270 L"]
["Sistema de injeção eletrônico ","Injeção multiponto"]
["Aspiração ","Turbo intercooler"]
["Transmissão"]
["Tipo ","Electro Command™ PowerShift "]
["Número de marchas - Frente x Ré ","16x16 / 32x32"]
["Inversor eletro-hidráulico ","Standard"]
["Velocidade mínima / máxima ","2.3 km/h / 40 km/h"]
["Super Redutor - opcional ","0,2 km/h / 3,8 km/h"]
["Bloqueio do diferencial - Traseiro"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico "]
["Atuação ","Eixo traseiro"]
["Tração dianteira"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Sistema Terralock™ ","Standard"]
["Categoria ","III"]
["Ângulo de esterçamento ","55°"]
["Raio de giro mínimo - 4WD ","5,6 m"]
["Sistema hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","113 L/min"]
["Pressão máxima ","210 bar"]
["Válvulas de controle remoto centro fechado ","4"]
["Capacidade de levante no olhal / 610 mm ","7.864 kg / 5532 kg"]
["Implementos ","Categoria II/III"]
["Direção"]
["Tipo / sistema ","Hidrostática / independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","50 L/min"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador ","120 A.h"]
["Bateria - 12V ","140 A.h"]
["Motor de partida ","4.2 kW"]
["Tomada de força"]
["Atuação ","Independente"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Velocidade da TDF - 1546 /1969 rpm do motor ","540E /540-1000 rpm"]
["Potência TDF ","162 cv"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias"]
["PTO Automático ","Standard"]
["Freios"]
["Tipo ","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento independente ","Hidráulico"]
["Disco de freio sinterizado ","4"]
["Conforto do Operador"]
["Cabinado ","Standard"]
["Banco com suspenção pneumática ","Standard"]
["Radio bluetooth ","Standard"]
["Limpador traseiro ","Standard"]
["Luzes de LED ","8"]
["Peso"]
["Peso dianteiro ","NA"]
["Peso traseiro ","6x200 kg"]
["Peso máximo admissível ","10.500 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","4.540 mm"]
["Largura total ","2.340 mm"]
["Distância entre eixos ","2.642 mm"]
["Altura total ","2.975 mm"]
["Disponibilidade de pneus"]
["Dianteiro - traseiro (radial) ","540/65R28 R1W - 650/65R38 A8"]
["Agricultura de Precisão"]
["Conectividade P&CM 4G ","Standard"]
["New Holland FieldOps™ - Telemetria de série ","Standard"]
["ISOBUS II informações no monitor ","Standard"]
["Sistema de piloto automático - IntelliSteer™ - Monitor - IntelliView™ IV 10.4\" - Controlador - Nav Controler™ III - Antena receptora GPS/Glonass - NH372 ","Opcional"]