{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":2,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T7.300"]
["Motor FPT "]
["Motor FPT NEF ","Stage 5"]
["Potência máxima @ 1800 rpm ISO 14.396 - ECE R120  ","300 cv / 296 hp"]
["Potência nominal @ 2200 rpm - ISO 14.396  - ECR R120 ","264 cv / 260 hp"]
["Torque máximo nominal @1300 rpm                         ","1249 Nm"]
["Reserva de torque ","39%"]
["Número de cilindros / cilindrada ","6 / 6,7 cm³"]
["Capacidade máxima AdBlue ","54 L"]
["Capacidade máxima de combustível ","465 L"]
["Aspiração  ","Turbo eVGT / Intercooler"]
["Sistema de injeção  ","Eletrônica - Common Rail"]
["Transmissão "]
["Tipo ","Auto Command™"]
["Embreagem automática inteligente “Brake to Clutch” ","Standard"]
["Sistema de gerenciamento automático ","Standard"]
["Velocidade mínima / máxima  ","0.03 km/h / 40 km/h"]
["Eixos "]
["Sistema Terralock™  ","Standard"]
["Suspensão dianteira - Terraglide™  ","Standard"]
["Casse HD (Heavy Duty) ","4.5"]
["Freio de serviço hidráulico  ","Standard"]
["Ângulo de esterçamento  ","55°"]
["Raio de giro   ","5,5 m"]
["Sistema hidráulico "]
["Vazão no controle remoto ","170 l/min"]
["Pressão máxima  ","215 bar"]
["Válvulas remotas eletrônicas (EHR) ","5"]
["Capacidade de levante no olhal ","10.464 kg"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","7.416 kg"]
["Categoria de levante hidráulico  ","II - III"]
["Powerbeyond ","Standard"]
["Direção "]
["Hidrostática  ","Standard"]
["Circuito tipo ","Independente"]
["Bomba engrenagem @ 2200 rpm ","60 l/min"]
["Sistema elétrico "]
["Alternador 14 V ","200 A.h"]
["Bateria 12 V ","176 A.h"]
["Motor de partida 12V ","4.8 Kw"]
["Tomada de força "]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Partida modulada - PTO Soft Start  ","Standard"]
["Velocidades  1.568 / 1.893 rpm (motor)                                        ","540E rpm / 1000 rpm"]
["Eixos disponíveis ","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8 \" 6 estrias"]
["Potência disponível na TDF  ","240 cv"]
["Cabine"]
["Cabine luxo Comfort Ride™ - ROPS / FOPS  ","Standard"]
["Nivel de ruído  ","66 dBa"]
["Câmera / USB ","Standard"]
["Assento comfort operador / instrutor   ","Standard"]
["Ajuste eletrônico dos espelhos  ","Standard"]
["Controle automático do ar-condicionado ","Standard"]
["Lâmpada de LED  ","24"]
["Peso "]
["Peso máximo admissível lastrado ","15.000 kg"]
["Peso mínimo admissível ","9.550 kg"]
["Peso  dianteiro  ","1.000 kg"]
["Peso de roda traseiro  ","4 x 250 kg"]
["Dimensões "]
["Comprimento total  ","5.642 mm"]
["Altura total (escape) ","3.347 mm"]
["Largura máxima total  ","2.992 mm"]
["Disponibilidade de pneus "]
["Dianteiro / Traseiro (Michelin) ","420/85 R34 R1 - 520/85 R46 R1 Dual"]
["Agricultura de precisão - PLM Intelligence"]
["Monitor - IntelliView 12™  ","Standard"]
["Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1, 2 e 3  ","Standard"]
["Modem P&CM conectividade 4G  ","Standard"]
["Acesso e diagnóstico remoto  ","Standard"]
["New Holland FieldOps™  ","Standard"]
["ISOBUS de série  ","Standard"]
["Telemetria  ","Standard"]