{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":4,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T7.240","T7.245","T7.260"]
["Motor FPT"]
["Potência máxima @ EPM™ ","234 cv / 230 hp","242 cv / 238 hp","-"]
["Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396 ","197 cv / 194 hp","213 cv / 210 hp","234 cv / 231 hp"]
["Torque máximo EPM ","965 Nm","984 Nm","-"]
["Torque máximo nominal ","860 Nm","866 Nm","965 Nm"]
["Reserva de torque ","37%","30%","30%"]
["Número de cilindros / Cilindrada ","6 / 6,728 cm³","6 / 6,728 cm³","6 / 6,728 cm³"]
["Sistema de injeção eletrônica ","Common Rail","Common Rail","Common Rail"]
["Tanque de combustível ","405 L","405 L","405 L"]
["Transmissão"]
["Tipo ","Full Powershift Power Command™","Full Powershift Power Command™","Full Powershift Power Command™"]
["Super Redutor ","-","-","-"]
["Número de Marchas - Frente x Ré ","18x6","18x6","18x6"]
["Eixos"]
["Sistema de Terralock™ ","Standard","Standard","Standard"]
["Ângulo de esterçamento ","55º","55º","55º"]
["Freio de serviço ","Em banho de óleo / autoajustáveis","Em banho de óleo / autoajustáveis","Em banho de óleo / autoajustáveis"]
["Raio de Giro ","6,1 m","6,1 m","6,1 m"]
["Sistema Hidráulico"]
["Vazão no controle remoto ","180 L/min","180 L/min","180 L/min"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","7. 200 kg","7.200 kg","7. 200 kg"]
["Tipo de válvulas ","Centro fechado (sensor de carga)","Centro fechado (sensor de carga)","Centro fechado (sensor de carga)"]
["Quantidade de válvulas ","4","4","4"]
["Levante Hidráulico Frontal no olhal (Opcional) ","3.950 kg","3.950 kg","3.950 kg"]
["Direção"]
["Hidrostática ","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática"]
["Circuito tipo ","Independente","Independente","Independente"]
["Bomba engrenagem @2.200 rpm ","60 L/min","60 L/min","60 L/min"]
["Sistema Elétrico"]
["Alternador 14v ","150 A.h","150 A.h","150 A.h"]
["Bateria ","176 A .h","176 A.h","176 A .h"]
["Motor de Partida ","4.2 kW","4.2 kW","4.2 kW"]
["Tomada de força"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Velocidades ","540/1.000 rpm","540/1.000 rpm","540/1.000 rpm"]
["Eixos disponíveis ","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias"]
["Partida modulada - PTO Soft Start ","Standard","Standard","STANDARD "]
["Velocidade PTO Frontal @ 2023 rpm ","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm"]
["Cabine"]
["Cabine padrão luxo ","Standard","Standard","Standard"]
["Nível de ruído ","69 dBa","69 dBa","69 dBa"]
["Assento pneumático ","Standard","Standard","Standard"]
["Ar-condicionado ","Standard","Standard","Standard"]
["Lâmpada de LED ","Standard","Standard","Standard"]
["Peso"]
["Peso máximo admissível lastrado ","11.000 kg","12.000 kg","13.500 kg"]
["Peso mínimo admissível ","7.718 kg","7.718 kg","7.718 kg"]
["Peso máximo admissível eixo dianteiro ","6.000 kg","6.000 kg","6.000 kg"]
["Peso máximo admissível eixo traseiro ","9.500 kg","9.500 kg","9.500 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento Total ","5.017 mm","5.017 mm","5.017 mm"]
["Altura Total ","3.164 mm","3.164 mm","3.164 mm"]
["Largura Total ","3.023 mm","3.023 mm","3.023 mm"]
["Disponibilidade de Pneus"]
["Dianteiro/Traseiro ","600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 DUAL<br><br>16.9 R30 R2 / 20.8R42 R2 DUAL<br><br>600-65 R28 R1W / 710/70R38 R1W","600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 DUAL<br><br>16.9 R30 R2 / 20.8R42 R2 DUAL<br><br>600-65 R28 R1W / 710/70R38 R1W","600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 DUAL<br><br>16.9 R30 R2 / 20.8R42 R2 DUAL<br><br>600-65 R28 R1W / 710/70R38 R1W"]
["Agricultura de precisão"]
["Predisposto para piloto automático hidráulico ","Standard","Standard","Standard"]
["Sistema de piloto automático - IntelliSteer™ ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Monitor - IntelliView™ IV 10.4” ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Controlador - NAV Controler III ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Antena receptora GPS/GLONASS - NH372 ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Software de visualização de dados - PLM® Viewer ","Download disponível no site","Download disponível no site","Download disponível no site"]
["ISOBUS ","Standard","Standard","Standard"]