{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":5,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T7.175","T7.190","T7.195","T7.205"]
["Motor FPT"]
["Potência máxima @ EPM ","177 cv / 174 hp","193 cv / 190 hp","201 cv / 198 hp","209 cv / 206 hp"]
["Potência nominal @ 2200 rpm - ISSO 14396 ","144 cv / 142 hp","157 cv / 154 hp","167 cv / 164 hp","182 cv / 179 hp"]
["Torque máximo EPM ","678 Nm","748 Nm","778 Nm","800 Nm"]
["Torque máximo nominal ","643 Nm","690 Nm","710 Nm","760 Nm"]
["Reserva de torque ","42%","37%","35%","30%"]
["Número de cilindros / cilindrada  ","6 / 6,728 cm³","6 / 6,728 cm³","6 / 6,728 cm³","6 / 6,728 cm³"]
["Tanque de combustível ","395 L","395 L","395 L  ","395 L"]
["Sistema de injeção eletrônica ","Common Rail","Common Rail","Common Rail   ","Common Rail"]
["Transmissão"]
["Tipo ","Semi Powershift Range Command™","Semi Powershift Range Command™","Semi Powershift Range Command™","Semi Powershift Range Command™"]
["Número de marchas - Frente x Ré ","18x6","18x6","18x6   ","18x6"]
["Super redutor ","Opcional (28x12)","Opcional (28x12)","Opcional (28x12)","Opcional (28x12)"]
["Velocidade mínima (Super-redutor) ","400 m/h","400 m/h","400 m/h","400 m/h"]
["Eixos"]
["Sistema de Terralock™ ","Standard    ","Standard    ","Standard    ","Standard    "]
["Ângulo de esterçamento ","55°","55°","55°   ","55°"]
["Freio de serviço ","Em banho de óleo/autoajustáveis","Em banho de óleo/autoajustáveis","Em banho de óleo / autoajustaveis    ","Em banho de óleo/autoajustáveis"]
["Raio de giro ","4,9 m","4,9 m","4,9 m","4,9 m"]
["Kit Cana"]
["Kit de freio pneumático ","Standard    ","Standard    ","Standard    ","Standard    "]
["Barra de tração (pino bola) ","Standard    ","Standard    ","Standard    ","Standard    "]
["Eixo dianteiro - bitola 3 m ","Standard    ","Standard    ","Standard    ","Standard    "]
["Sistema hidráulico"]
["Vazão no controle remoto ","113 L/min","150 L/min","150 L/min","150 L/min"]
["Válvulas do controle remoto ","3","4","4  ","4"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal  ","6.616 kg","6.616 kg","6.616 kg","6.616 kg"]
["Levante hidráulico frontal (opcional) ","3800 kg","3.800 kg","3.800 kg","3.800 kg"]
["Tipo de válvulas ","Centro fechado (sensor de carga)","Centro fechado (sensor de carga)","Centro fechado (sensor de carga)","Centro fechado (sensor de carga)"]
["Direção"]
["Hidrostática ","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática    ","Hidrostática"]
["Circuito tipo ","Independente","Independente","Independente   ","Independente"]
["Bomba engrenagem @2.200 rpm ","60 L/m","60 L/min","60 L/min","60 L/min"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador 14 V  ","120 A.h","120 A.h","120 A.h","120 A.h"]
["Bateria 12 V  ","170 A.h","170 A.h","170 A.h","170 A.h"]
["Motor de partida ","4.2 kW","4.2 kW","4.2 kW","4.2 kW"]
["Tomada de força"]
["Velocidades traseiro - standard ","540/1000 rpm","540/1000 rpm","540/1000 rpm","540/1000 rpm"]
["Velocidade frontal ","1000 rpm","1000 rpm","1000 rpm","1000 rpm"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico   ","Eletro-hidráulico"]
["Eixos disponíveis ","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias    ","1 3/8\" 21 estrias - 1 3/8\" 6 estrias"]
["Partida modulada - PTO Soft Start ","Standard","Standard","Standard    ","Standard"]
["Cabine"]
["Cabine COMFORT RIDE™ ","Standard","Standard","Standard    ","Standard"]
["Assento pneumático ","Standard","Standard","Standard    ","Standard"]
["Ar-condicionado ","Standard","Standard","Standard    ","Standard"]
["Nível de ruído ","69 dBA","69 dBA","69 dBA","69 dBA"]
["Peso"]
["Peso máximo admissível lastrado ","8.500 kg","9.500 kg","9.800 kg ","10.500 kg"]
["Peso mínimo admissível ","6.725 kg","6.725 kg","6.725 kg  ","6.725 kg"]
["Peso máximo admissível eixo dianteiro ","4.200 kg","4.200 kg","4.200 kg  ","4.200 kg"]
["Peso máximo admissível eixo traseiro ","6.300 kg","6.300 kg","6.300 kg  ","6.300 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","5.017 mm  ","5.017 mm","5.017 mm   ","5.017 mm  "]
["Altura total ","3.164 mm ","3.164 mm ","3.164  mm  ","3.164 mm"]
["Largura total ","3.023 mm ","3.023 mm  ","3.023 mm   ","3.023 mm"]
["Disponibilidade de Pneus"]
["Dianteiro / Traseiro ","18.4-26 R1 / 24.5-32 R1 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual 600/55 R30.5 / 710/65R38 14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2 420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin","18.4-26 R1 / 24.5-32 R1 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual 600/55 R30.5 / 710/65R38 14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2 420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin","18.4-26 R1 / 24.5-32 R1 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual 600/55 R30.5 / 710/65R38 14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2 420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin","18.4-26 R1 / 24.5-32 R1 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual 600/55 R30.5 / 710/65R38 14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2 420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin"]
["Agricultura de Precisão"]
["Pré-disposto para piloto automático hidráulico ","Standard","Standard","Standard    ","Standard"]
["Sistema de piloto automático - IntelliSpray™ - Monitor - IntelliView™ IV 10.4\" - Controlador - NAV Controler III - Antena receptora multi-constelações – NH392 ","Opcional","Opcional","Opcional   ","Opcional"]
["Software de visualização de dados - PLM Viewer ","Download disponível no site","Download disponível no site","Download disponível no site","Download disponível no site"]
["ISOBUS ","Standard","Standard","Standard    ","Standard"]