{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":7,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T8.320","T8.350","T8.380","T8.410","T8.430","T8.440"]
["MOTOR FPT"]
["Potência Máxima @EPM ","319 cv (315 hp)","350 cv (346 hp)","382 cv (377 hp)","409 cv (404 hp)","416 cv (411 hp)","434 cv (429 hp)"]
["Potência Máxima ","284 cv (281 hp)","315 cv (311 hp)","346 cv (342 hp)","375 cv (370 hp)","416 cv (411 hp)","434 cv (429 hp)"]
["Potência nominal @2.000 rpm - ISO14396 ","265 cv (262 hp)","295 cv (291 hp)","325 cv (321 hp)","355 cv (351 hp)","379 cv (374 hp)","411 cv (405 hp)"]
["Torque máximo @ 1.400 rpm ","1.229 Nm","1.381 Nm","1.528 Nm","1.671 Nm","1.811 Nm","1.867 Nm"]
["Torque máximo @ EPM 1.400 rpm ","1.435 Nm","1.588 Nm","1.746 Nm","1.710 Nm","1.811 Nm","1.867 Nm"]
["Reserva de torque ","40%","40%","40%","40%","35%","33%"]
["Número de cilindros / cilindrada ","6 / 8,710 cm³","6 / 8,710 cm³","6 / 8,710 cm³","6 / 8,710 cm³","6 / 8,710 cm³","6 / 8,710 cm³"]
["Tanque de combustível ","788 L","788 L","788 L","788 L","788 L","688 L"]
["Tanque de Arla 32 ","-","-","-","-","-","80 L"]
["Sistema de injeção ","Eletrônica – Common Rail","Eletrônica – Common Rail","Eletrônica – Common Rail","Eletrônica – Common Rail","Eletrônica – Common Rail","Eletrônica – Common Rail"]
["Aspiração ","Turbo eVGT","Turbo eVGT","Turbo eVGT","Turbo eVGT","Turbo eVGT","Turbo eVGT"]
["TRANSMISSÃO"]
["Tipo / velocidade máxima ","Full Powershift Ultra  Command™","Full Powershift Ultra  Command™","Full Powershift Ultra  Command™","Full Powershift Ultra  Command™","Full Powershift Ultra  Command™","Full Powershift Ultra  Command™"]
["Número de marchas - Frente x Ré ","18x4","18x4","18x4","21x5","21x5","21x5"]
["GSM (Gerenciamento automático de velocidade) ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Embreagem automática inteligente ","-","-","-","Standard","Standard","Standard"]
["Velocidade máxima ","40 km/h","40 km/h","40 km/h","40 km/h","40 km/h","40 km/h"]
["EIXOS"]
["Sistema Terralock™ ","Gerencimento automático tração / bloqueio","Gerencimento automático tração / bloqueio","Gerencimento automático tração / bloqueio","Gerencimento automático tração / bloqueio","Gerencimento automático tração / bloqueio","Gerencimento automático tração / bloqueio"]
["Eixo Dianteiro  ","Classe V","Classe V","Classe V","Classe V","Classe V","Classe V"]
["Suspensão dianteira @ Terraglide™ ","Opcional","Opcional","Opcional","Standard","Standard","Standard"]
["Barra de tração  ","IV","IV","IV","IV","IV","IV"]
["Eixo traseiro  ","4,5\"","4,5\"","4,5\"","5\"","5\"","5\""]
["Raio de giro  ","6,1 m","6,1 m","6,1 m","6,1 m","6,18 m","6,18 m"]
["KIT CANA "]
["Freio pneumático  ","Opcional","-","-","-","-","-"]
["Barra de tração (pino bola) ","Opcional","-","-","-","-","-"]
["Eixo dianteiro - bitola 3 m / Wide ","Opcional","-","-","-","-","-"]
["SISTEMA HIDRÁULICO"]
["Vazão no controle remoto @2000rpm ","212 l/min","212 l/min","212 l/min","333 l/min","333 l/min","333 l/min"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","7.480 kg","7.480 kg","7.480 kg","8.845 kg","9.025 kg","9.025 kg"]
["Válvulas remotas hidráulicas  ","5","5","5","6","6","6"]
["Válvulas remotas com alivio de pressão  ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Categoria de levante hidráulico  ","III","III","III","IV/III","IV HD","IV HD"]
["Power Beyond  ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["SISTEMA ELÉTRICO"]
["Alternador  ","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h"]
["2 Bateria  ","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h"]
["Motor de partida  ","5 Kw","5 Kw","5 Kw","5 Kw","5 Kw","5 Kw"]
["TOMADA DE FORÇA"]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Eixo  ","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias"]
["Velocidade - 1900 rpm motor  ","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm"]
["CABINE"]
["Cabine Luxury ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Suspensão Comfort Ride™ ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Nível de Ruído  ","69 dBa","69 dBa","69 dBa","69 dBa","69 dBa","69 dBa"]
["Assento pneumático / espelhos elétricos  ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Câmera frontal integrada  ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["PESO"]
["Peso frontal  ","22 x 40 kg","22 x 40 kg","22 x 40 kg","22 x 40 kg","28 x 40 kg","28 x 40 kg"]
["Peso adicional frontal - (barriga) ","-","-","-","-","250 kg","250 kg"]
["Peso de roda traseiro  ","2 x 454  kg","2 x 454  / 2 x 227 kg","2 x 454  / 2 x 227 kg","4 x 454 / 2 x 227 kg","6 x 454  / 2 x 227 kg","6 x 454  / 2 x 227 kg"]
["Peso de embarque ","10.110 kg","10.110 kg","10.110 kg","14.148 kg","15.800 kg","15.800 kg"]
["Peso máximo admissível lastrado ","13.400 kg","14.770 kg","15.680 kg","16.880 kg","18.677 kg","18.677 kg"]
["DIMENSÕES"]
["Comprimento total ","6.000 mm","6.000 mm","6.000 mm","6.000 mm","6.284 mm","6.284 mm"]
["Largura total ","3.050 mm","3.050 mm","3.050 mm","3.050 mm","3.050 mm","3.050 mm"]
["Altura total ","3.380 mm","3.380 mm","3.380 mm","3.380 mm","3.380 mm","3.380 mm"]
["PNEU - DIANTEIRO"]
["600/65R28 R1W  ","Standard","Standard","-","-","-","-"]
["600/60R30.5 R1W - Trelleborg ","Opcional","Opcional","Opcional","-","-","-"]
["16.9R30 R2 Dual                                       ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","-","-"]
["480/70 R34 Dual - Michelin ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","-","-"]
["600/65 R28 ","-","Opcional","Standard","Opcional","-","-"]
["480/70R34 R1W Dual  ","-","-","Opcional","Standard","-","-"]
["710/60R30 R1W - Trelleborg ","-","-","-","Opcional","Opcional","Opcional"]
["540/65 R34 Dual - Michelin\t ","-","-","-","-","Opcional","Opcional"]
["600/70 R30 Dual - Michelin ","-","-","-","-","Opcional","Opcional"]
["PNEU - TRASEIRO"]
["520/85R42 R1W Dual ","Standard","Standard","-","-","-","-"]
["850/60R38  R1W - Trelleborg ","Opcional","Opcional","Opcional","-","-","-"]
["20.8R42 R2 Dual ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","-","-"]
["710/70R42 Dual - Michelin  ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","-","-"]
["710/70 R42 Dual ","-","Opcional","Standard","Opcional","-","-"]
["710/70R41 R1W Dual  ","-","-","Opcional","Standard","-","-"]
["900/60R38 R1W - Trelleborg ","-","-","-","Opcional","Opcional","Opcional"]
["800/70R38 R1W Dual ","-","-","-","-","Standard","Standard"]
["800/70 R38 Dual - Michelin ","-","-","-","-","Opcional","Opcional"]
["AGRICULTURA DIGITAL"]
["Monitor - Intelliview 12™ ","Standard","Standard ","Standard ","Standard ","Standard ","Standard "]
["Antena Cygnus™ ","Standard","Standard ","Standard ","Standard ","Standard","Standard "]
["Telemetria FieldOps™ vitalícia ","Standard","Standard ","Standard ","Standard ","Standard","Opcional "]
["IntelliTurn™ - Manobra automática de fim de linha ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Controle de 6 produtos ","Standard","Standard ","Standard ","Standard ","Standard ","Standard"]
["Pacote de tecnologia ADVANCED: (ISOBUS Classe 3 / IntelliField™ - Comunicação entre máquinas / Sinal de correção PLM 3 por três anos) ","Standard","Standard ","Standard ","Standard","Standard ","Standard "]