{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":6,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T9.470","T9.520","T9.580","T9.615","T9.700"]
["Motor FPT"]
["Potência máxima @ EPM ","467 cv / 460 hp","522 cv / 514 hp","578 cv / 570 hp","614 cv / 605 hp","699 cv / 689 hp"]
["Potência nominal - @ 2.000 rpm ISO14396 ","425 cv / 419 hp","475 cv / 468 hp","525 cv / 517 hp","555 cv / 547 hp","645 cv / 636  hp"]
["Torque máximo @ 1.400 rpm ","1.989 Nm","2.222 Nm","2459 Nm","2.681 Nm","3.061 Nm"]
["Potência da TDF @1811 rpm ","409 cv","462 cv","516 cv","537 cv","537 cv"]
["Reserva de torque ","40%","40%","40%","40%","40%"]
["Número de cilindros / cilindrada ","6 L / 12,9 L","6 L / 12,9 L","6 L / 12,9 L","6 L / 12,9 L","6 L / 12,9 L"]
["Capacidade máxima de diesel ","1.162 L","1.162 L","1.162 L","1.162 L","1.722 L"]
["Capacidade máxima do tanque DEF / AdBlue ","174 L","174 L","174 L","250 L","250 L"]
["Níveis de emissões ","Tier 4B","Tier 4B","Tier 4B","Tier 4B","Tier 4B"]
["Transmissão"]
["Ultra Command™ Full-Powershift ","16 F x 2 R","16 F x 2 R","16 F x 2 R","16 F x 2 R","16 F x 2 R"]
["Velocidade mínima ","4 km/h","4 km/h","4 km/h","4 km/h","4 km/h"]
["Velocidade máxima ","40 km/h","40 km/h","40 km/h","40 km/h","40 km/h"]
["Modo IntelliShift™ ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Sistema de gerenciamento de avanço (GSM) ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Eixos"]
["Sistema Terralock™ ","Gerenciamento automático tração / bloqueio","Gerenciamento automático tração / bloqueio","Gerenciamento automático tração / bloqueio","Gerenciamento automático tração / bloqueio","Gerenciamento automático tração / bloqueio"]
["Barra de tração ","Cat 4 HD","Cat 4 HD","Cat 4 HD","Cat 5","Cat 5"]
["Ângulo de articulação - pneus / esteira ","42°/ -","42°/ -","42°/ -","38° / 38°","38° / 38°"]
["Raio de giro ","4.900 mm","4.900 mm","4.900 mm","5.700 mm","5.700 mm"]
["Sistema hidráulico"]
["Fluxo hidráulico total ","428 L/min","428 L/min","428 L/min","428 L/min","428 L/min"]
["Fluxo hidráulico standard ","216 L/min","216 L/min","216 L/min","216 L/min","216 L/min"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","9.072 kg","9.072 kg","9.072 kg","8.900 kg","8.900 kg"]
["Tipo de válvula controle remoto ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Válvulas remotas traseiras com alívio de pressão ","6","6","6","6","6"]
["Levante hidráulico de 3 pontos ","Opcional","Opcional","Opcional","-","-"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador ","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h","14 V / 200 A.h"]
["2 Bateria ","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h"]
["Tomada de força"]
["TDF traseira ","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Eixo ","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias","1 3/4\" 20 estrias"]
["Velocidade da TDF @1.800 rpm motor ","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm","1.000 rpm"]
["Cabine"]
["Nível de ruído EC77/311 ","74 dBA","74 dBA","74 dBA","74 dBA","74 dBA"]
["Cabine com suspensão Comfort Ride™ ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Assento pneumático ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Ar-condicionado automático ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Peso"]
["Peso de embarque ","18.200 kg","18.200 kg","19.900 kg","21.800 kg","21.800 kg"]
["Peso operacional admissível com Levante hidráulico ","24.166 kg","24.620 kg","24.620 kg","-","-"]
["Peso operacional admissível ","22.644 kg","25.264 kg","25.627 kg","27.288 kg","30.202 kg"]
["Esteira ","-","-","-","30.202 kg","31.298 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","7.493 mm","7.493 mm","7.493 mm","7615 mm","7615 mm"]
["Largura total  ","4.419 mm","4.419 mm","4.419 mm","4419 mm","4419 mm"]
["Altura total  ","3.380 mm","3.380 mm","3.380 mm","3380 mm","3380 mm"]
["Esteira Smart Track"]
["Tipo ","-","-","-","Smart Track - Hi-Idler","Smart Track - Hi-Idler"]
["Largura total  ","914 mm","914 mm","914 mm","914 mm","914 mm"]
["Área total de contado no solo ","1.981 mm","1.981 mm","1.981 mm","1.981 mm","1.981 mm"]
["Velocidade máxima ","31 km/h","31 mm","31 km/h","31 km/h","31 km/h"]
["Disponibilidade de pneus"]
["Dianteiro / Traseiro ","Michelin 800/70R38 Dual","Michelin 800/70R38 Dual","Michelin 800/70R38 Dual","Michelin 800/70R38 Dual","Michelin 800/70R38 Dual"]
["Dianteiro / Traseiro arrozeiro - (opcional) ","520/85R42 - Dual","520/85R42 - Dual","520/85R42 - Dual","520/85R42 - Dual","520/85R42 - Dual"]
["Esteira de borracha\t ","-","-","-","Opcional","Opcional"]
["Agricultura de precisão"]
["Monitor - IntelliView™ 12 ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3 ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Modem P&CM conectividade 4G ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Rádio PLM Cygnus X- RTK ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Acesso e diagnóstico remoto ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["New Holland FieldOps™ por 3 anos ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["ISOBUS ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]