{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":4,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"TL5.80","TL5.90","TL5.100"]
["Motor FPT S8000"]
["Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) ","80 (79)","90 (89)","101 (99)"]
["Torque máximo @ 1.400 rpm ","300 Nm ","330 Nm","380 Nm "]
["Número de cilindros / cilindrada ","4 / 3,908 cm³","4 / 3,908 cm³","4 / 3,908 cm³"]
["Aspiração / Bomba injetora ","Turbo Intercooler / Delphi","Turbo Intercooler / Delphi","Turbo Intercooler / Delphi"]
["Reserva de torque ","26%","26%","27%"]
["Tanque de combustível Cabinado ","170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional )","170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional )","170 L (100 L principal + 70 L auxiliar opcional )"]
["Tanque de combustível Plataformado ","161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional)","161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional)","161 L (118 L principal + 43 L auxiliar opcional)"]
["Embreagem"]
["Material do disco ","Duplo seco cerametálico","Duplo seco cerametálico","Duplo seco cerametálico"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico","Mecânico"]
["Opcional embreagem multidiscos ","Power Shuttle","Power Shuttle","Power Shuttle"]
["Transmissão"]
["Tipo / Posição das alavancas / Proteção contra água ","Sincronizada / Lateral / Opcional","Sincronizada / Lateral / Opcional","Sincronizada / Lateral / Opcional"]
["Número de marchas - Frente x Ré ","12x4/12x12","12x12","12x12"]
["Super-redutor - Frente x Ré (opcional) ","20x12","20x12","20x12"]
["Reversor eletro-hidráulico (opcional) ","12x12 Power Shuttle","12X12 Power Shuttle","12X12 Power Shuttle"]
["Reversor Mecânico Frente e Ré ","Opcional 12x12 / 20X12"," Standard 12x12 / Standard  20x12"," Standard 12x12 / Standard  20x12 "]
["Bloqueio do diferencial - Traseiro"]
["Acionamento ","Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional)","Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional)","Eletro-hidráulico"]
["Atuação ","Eixo traseiro","Eixo traseiro","Eixo traseiro"]
["Eletro Hidráulico ","Power Shuttle ","Power Shuttle","Power Shuttle"]
["Tração dianteira"]
["Acionamento / Diferencial ","Eletro-hidráulico / Auto blocante","Eletro-hidráulico / Auto blocante ","Eletro-hidráulico / Auto blocante"]
["Ângulo de esterçamento ","55º","55° ","55° "]
["Oscilação do Eixo Lateral ","11º","11º","11º"]
["Raio de giro mínimo - 4WD ","5,3 m","5,3 m","5,3 m "]
["Eixo frontal ","Classe II","Classe II","Classe II"]
["Sistema hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","44,5 L/min","44,5 L/min","44,5 L/min"]
["Implementos ","Categoria II","Categoria II","Categoria II "]
["Lift-O-Matic ","Standard","Standard","Standard"]
["Válvulas de controle remoto centro aberto ","02 válvulas remotas, 01 com função float​","02 válvulas remotas, 01 com função float​","02 válvulas remotas, 01 com função float​"]
["Capacidade de levante no olhal ","3.600 kg","3.600 kg","3.600 kg"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","2.200 kg​","2.200 kg​","2.200 kg​"]
["Direção"]
["Tipo/Sistema ","Hidrostática / Independente","Hidrostática / Independente ","Hidrostática / Independente "]
["Bomba hidráulica engrenagem ","29 L/min ","29 L/min","29 L/min"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador - Cab. / Plat. ","120 A.h / 85 A.h","120 A.h / 85 A.h ","120 A.h / 85 A.h "]
["Bateria - 12V Cab - Plat  ","100 A.h","100 A.h","100 A.h"]
["Motor de partida ","3.0 kW","3.0 kW","3.0 kW"]
["Tomada de força"]
["Atuação ","Independente ","Independente ","Independente "]
["Acionamento Eletro-hidráulico 540/540E/1.000 rpm ","Transmissão Power Shuttle / Transmissão mecânica 12x12/ 20x12 (opcional)","Transmissão Power Shuttle /\nTransmissão mecânica 12x12/ 20x12 (opcional)","Transmissão Power Shuttle / Standard"]
["Acionamento mecânico ","Standard 540 rpm / Opcional 540/540E rpm","Standard 540 rpm / Opcional 540/540E rpm","-"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 Estrias"]
["TDF sincronizada com roda ","Standard","Standard","Standard"]
["Freios"]
["Tipo  ","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento independente  ","Hidráulico","Hidráulico","Hidráulico"]
["Freio de estacionamento ","Manual e independente","Manual e independente","Manual e independente"]
["Conforto do operador"]
["Cabinado / Plataformado  ","Disponível","Disponível","Disponível"]
["Ar condicionado Cabinado / USB ","Standard","Standard","Standard"]
["Banco do operador ","Suspenção mecânica 12x4 - 12x12 - 20x12 / Suspenção pneumática 12x12 e 20x12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle","Suspenção mecânica 12x4 - 12x12 - 20x12 / Suspenção pneumática 12x12 e 20x12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle","Suspenção mecânica 12x4 - 12x12 - 20x12 / Suspenção pneumática 12x12 e 20x12 com a TDF Eletro-Hidráulico e Power Shuttle"]
["Peso"]
["Peso frontal ","8x40 kg","8x40 kg","8x40 kg"]
["Peso traseiro ","6x50 kg","6x50 kg","6x50 kg"]
["Peso de embarque rops / Cab. ","3.470 kg / 3.630kg","3.470 kg / 3.630kg","3.470 kg / 3.630kg"]
["Peso máximo admissível / Peso frontal ","4.500 kg","5.000 kg","5.600 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","3.980 mm","3.980 mm","3.980 mm "]
["Largura total    Cab. / Plat. ","1.910 mm ","1.910 mm","1.910 mm"]
["Altura total Cab. / Plat. ","2.800 mm / 2.630 mm","2.800 mm / 2.630 mm ","2.800 mm / 2.630 mm "]
["Agricultura de precisão"]
["Sistema para piloto automático elétrico ","Opcional ","Opcional","Opcional"]
["Disponibilidade de pneus"]
["                           Dianteiro/Traseiro ","12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1 \n\n12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1 \n\n12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1 \n\n14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1 \n\n14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2 \n\n12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2 \n\n14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2 \n\n14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2","12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1 \n12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1 \n12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1 \n14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1 \n14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2 \n12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2 \n14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2 \n14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2","12.4-24 08PR R1 / 18.4-30 10PR R1 \n12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 06PR R1 \n12.4-24 08PR R1 / 13.6-38 14PR R1 \n14.9-24 06PR R1 / 18.4-34 10PR R1 \n14.9-24 06PR R1 / 18.4-30 06PR R2 \n12.4-24 08PR R2 / 18.4-30 06PR R2 \n14.9-24 06PR R1 / 23.1-26 10PR R2 \n14.9-24 06PR R2 / 23.1-26 10PR R2"]
["Radial ","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W"]
["Florestal ","14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD","14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD","14.9-24 12PR HD / 18.4-34 14PR HD"]