{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":2,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T4.75S"]
["Motor FPT S8000 / Tier 3"]
["Número de cilindros /cilindrada/ válvulas por cilindro ","3 / 2,9 cm³ / 2"]
["Tanque de combustível Standard ","82L"]
["Potência (ECE R120)@ 2.300 rpm ","76 cv / 75 hp"]
["Torque máximo @ 1.400 rpm ","292 Nm"]
["Reserva de torque ","30%"]
["Bomba injetora ","Bosch"]
["Aspiração ","Turbo / Intercooler"]
["Transmissão"]
["Tipo / Posição das alavancas ","Sincronizada / Lateral"]
["20x20 Power Shuttel com Super Redutor ","Standard"]
["12x12 Mecânico ","Opcional"]
["Velocidade mínima/máxima ","1,8 / 40 km/h"]
["Velocidade mínima/máxima (Super Redutor) ","140 / 400 m/h"]
["Embreagem"]
["Acionamento ","Mecânico / Eletro-hidráulico (PS)"]
["Díametro do disco ","Mecânico 11\" / PS 6\""]
["Tomada de força"]
["Potência TDF ","68 (67)  cv (hp)"]
["Velocidade ","540 / 540E rpm"]
["Atuação ","Mecânica Independente"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias"]
["Sistema Hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","48,5 L/min"]
["Pressão máxima do circuito Hidráulico ","190 bar"]
["Válvulas de controle remoto de centro aberto ","3"]
["Implementos ","Categoria I - II"]
["Lift-O-Matic ","Standard"]
["Capacidade de levante no olhal ","2.700 kgf"]
["Capacidade de levante no olhal com 1 cilindro ","3.000 kgf"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","1.950 kgf"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal com 1 cilindro ","2.150 kgf"]
["Direção"]
["Tipo / Sistema ","Hidrostática / Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","29 l/min"]
["Eixo Dianteiro"]
["Tipo de tração 4WD / Acionamento ","TDA - Eletro-hidráulico"]
["Bloqueio do diferencial dianteiro ","Auto blocante"]
["Ângulo máximo de esterçamento ","45°"]
["Ângulo máximo de oxilação ","11°"]
["Raio de giro mínimo sem acionamento dos freios ","4,8 m"]
["Eixo Traseiro"]
["Tipo ","Flange"]
["Sistema de redução final ","Planetárias"]
["Acionamento do bloqueio do diferencial traseiro ","12x12 Mecnânico / 20x20 Eletro-hidráulico"]
["Sistema Elétrico"]
["Alternador ","80 A.h"]
["Bateria - 12V ","100 A.h"]
["Motor de partida ","3.5 kW"]
["Freios"]
["Tipo ","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento dos freios de serviço ","Hidráulico"]
["Acionamento do freio de estacionamento ","Manual e independente"]
["Conforto do Operador"]
["Cabine ","Standard"]
["Assento suspensão mecânica - transmissão 12x12 ","Standard"]
["Assento suspensão pneumática - transmissão Power Shuttle 20x20 ","Standard"]
["Peso"]
["Peso de embarque 4WD ","3.300 kg"]
["Peso máximo admissível operacional 4WD Cab ","4.800 kg"]
["Peso frontal 4WD ","4 x 30 kg"]
["Peso traseiro ","4 x 45 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total 4WD ","3.971 mm"]
["Largura mínima / máxima - Frontal ","1.503 / 1.875 mm"]
["Largura mínima / máxima - Traseiro ","1.527 / 1.928 mm"]
["Altura total até o topo Cab ","2.545 mm"]
["Distância entre eixos 4WD ","2.083 mm"]
["Disponibilidade de Pneus"]
["Dianteiro / Traseiro - (Radial) ","380/70 R20 - 480/70 R30"]