{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":5,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,6]]}
[]
[null,"T5.100 Mecânico","T5.110 Mecânico","T5.100 HiLo","T5.110 HiLo"]
["Motor"]
["Fabricante / Modelo / Nível de emissão ","FPT / S8000 / Tier 3","FPT / S8000 / Tier 3","FPT / S8000 / Tier 3","FPT / S8000 / Tier 3"]
["Aspiração / Bomba injetora ","Turbo Intercooler / Bosch","Turbo Intercooler / Bosch","Turbo Intercooler / Bosch","Turbo Intercooler / Bosch"]
["Cilindros / Válvulas / Cilindradas ","04 / 08 / 3.9 cm³","04 / 08 / 3.9 cm³","04 / 08 / 3.9 cm³","04 / 08 / 3.9 cm³"]
["Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm ","100 cv (98 hp)","110 cv (109 hp)","100 cv (98 hp)","110 cv (109 hp)"]
["Torque máximo @ 1.400 rpm ","410 Nm","450 Nm","410 Nm","450 Nm"]
["Reserva de torque ","33%","32%","33%","32%"]
["Transmissão"]
["Tipo de embreagem ","Cerametálico","Cerametálico","Eletro-hidráulica","Eletro-hidráulica"]
["12x12 - Reversor mecânico ","Standard","Standard","-","-"]
["20x20 Creeper - Mec. com reversor mecânico ","Opcional","Opcional","-","-"]
["24x24 - HiLo com reversor eletro-hidráulico ","-","-","Standard","Standard"]
["40x40 Creeper - HiLo com reversor eletro-hidráulico ","-","-","Opcional","Opcional"]
["De Cluth - Mudança de marcha sem a necessidade do pedal de embreagem ","-","-","Standard","Standard"]
["*Velocidade mínima com creeper  ","120 m/h","120 m/h","170 m/h","170 m/h"]
["Eixo dianteiro"]
["Heavy Duty ","4WD Classe 1.0","4WD Classe 1.0","4WD Classe 1.5","4WD Classe 1.5"]
["Ângulo de esterçamento ","43°","43°","43º","43º"]
["Raio de giro ","5 m","5 m","5 m","5 m"]
["Eixo traseiro"]
["Flange ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Passante  ","-","-","Opcional","Opcional"]
["Bloqueio diferencial  ","Mecânico","Mecânico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Sistema hidráulico"]
["Implementos ","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["02 Válvulas remotas centro aberto ","Standard","Standard","-","-"]
["03 Válvulas remotas centro aberto ","Opcional","Opcional","Standard","Standard"]
["Lift-O-Matic™ plus ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Acionamento e ajustes do levante hidráulico ","Mecânico","Mecânico","Eletrônico","Eletrônico"]
["Retorno / Dreno livre a carcaça ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Vazão máxima da bomba hidráulica ","64 L/min","64 L/min","64 L/min","64 L/min"]
["Capacidade máxima  no olhal - 0 / 1 / 2 cilindros ","2.960 kg / 3.680** kg / 4.300** kg","2.960 kg / 3.680** kg / 4.300** kg","2.960 kg / 3.680** kg / 4.300** kg","2.960 kg / 3.680** kg / 4.300** kg"]
["Capacidade a 610 mm do olhal - 0 / 1 / 2 cilindros ","1.980 kg / 2.460** kg / 2.940** kg","1.980 kg / 2.460** kg / 2.940** kg","1.980 kg / 2.460** kg / 2.940** kg","1.980 kg / 2.460** kg / 2.940** kg"]
["Direção"]
["Tipo / Sistema  ","Hidrostática / Independente","Hidrostática / Independente","Hidrostática / Independente","Hidrostática / Independente"]
["Vazão máxima da bomba hidráulica ","37 L/min","37 L/min","37 L/min","37 L/min"]
["Tomada de força"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico","Eletro-hidráulico","Eletro-hidráulico"]
["Sincronizado com a roda ","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Soft Start (partida suave progressiva) ","-","-","Standard","Standard"]
["Velocidade da TDF - 1937 / 1534 rpm do motor ","540 rpm / 540E rpm","540 rpm / 540E rpm","540 rpm / 540E rpm","540 rpm / 540E rpm"]
["Potência TDF @ 2.300 rpm ","82 cv (81 hp)","89 cv  (88 hp)","82 cv (81 hp)","89 cv (88 hp)"]
["Freios"]
["Tipo  ","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento independente  ","Hidráulico","Hidráulico","Hidráulico","Hidráulico"]
["Freio de estacionamento Park Lock  ","Manual e independente","Manual e independente","Manual e independente","Manual e independente"]
["Disco de freio sinterizado  ","4","4","4","4"]
["Conforto do Operador"]
["Cabinado (ROPS - FOPS) / Plataformado (ROPS) ","Disponível","Disponível","Disponível","Disponível"]
["Luzes de trabalho ","Halógena","Halógena","LED","LED"]
["Banco do operador  ","Mecânico","Mecânico","Pneumático","Pneumático"]
["Banco do instrutor ","-","-","Standard","Standard"]
["Coluna de direção  ","Inclinável","Inclinável","Inclinável & Ajuste de altura","Inclinável & Ajuste de altura"]
["Número de portas  ","1","1","2","2"]
["Telemetria"]
["Básica ","Disponível","Disponível","Disponível","Disponível"]
["Peso"]
["Dianteiros ","4 ou 10 x 40 kg","4 ou 10 x 40 kg","4 ou 10 x 40 kg","4 ou 10 x 40 kg"]
["Traseiros Eixo flange / Eixo passante  ","4 ou 8 x 50 kg / 6 x 65 kg","4 ou 8 x 50 kg / 6 x 65 kg","4 ou 8 x 50  kg / 6 x 65 kg","4 ou 8 x 50  kg / 6 x 65 kg"]
["Peso de embarque ","4.960 kg","4.960 kg","4.960 kg","4.960 kg"]
["Peso máximo admissível - Eixo flange / passante  ","6.500 kg","6.500 kg","6.500 kg / 6.700 kg","6.500 kg / 6.700 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento total ","4.450 mm","4.450 mm","4.450 mm","4.450 mm"]
["*Altura total cabinado / plataformado ","2.620 mm / 2.840 mm","2.620 mm / 2.840 mm","2.620 mm / 2.840 mm","2.620 mm / 2.840 mm"]
["Largura total ","2.140 mm","2.140 mm","2.140 mm","2.140 mm"]
["Pneus"]
["Dianteiro / Traseiro ","13.6-24 8PR R1 / 23.1-26 12PR-R1","13.6-24 8PR R1 / 23.1-26 12PR-R1","13.6-24 8PR R1 / 23.1-26 12PR-R1","13.6-24 8PR R1 / 23.1-26 12PR-R1"]
["Dianteiro / Traseiro - HiLo ","13.6-24 8PR R1 / 13.6-38-14PR-R1 Dual","13.6-24 8PR R1 / 13.6-38-14PR-R1 Dual","13.6-24 8PR R1 / 13.6-38-14PR-R1 Dual","13.6-24 8PR R1 / 13.6-38-14PR-R1 Dual"]
["Dianteiro / Traseiro - Radial ","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W","380/85R24 R1W / 460/85R34 R1W"]
["Dianteiro / Traseiro - Florestal ","14.9-24 12PR R1 / 18.4-34 14PR R1","14.9-24 12PR R1 / 18.4-34 14PR R1","14.9-24 12PR R1 / 18.4-34 14PR R1","14.9-24 12PR R1 / 18.4-34 14PR R1"]
["*Dimensões referenciadas para trator equipado com pneus dianteiros 14.9x24 e pneus traseiros 18.4x34. **HiLo cabinado apenas 1 e 2 cilindros"]