{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":2,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"T6.140 "]
["Motor FPT NEF 4 "]
["Potência máxima  (ECE R120) @ 1.900 rpm   ","150 cv (149 hp)"]
["Potência nominal  (ECE R120) @ 2.200 rpm   ","141 cv (140 hp)"]
["Torque máximo @ 1.600 rpm ","608 nm"]
["Número de cilindros / cilindrada ","4 / 4,5 cm³"]
["Reserva de torque ","35%"]
["Tanque de combustivel  ","292 L"]
["Sistema de injeção eletrônico  ","Common Rail"]
["Aspiração  ","Turbo Intercooler"]
["Transmissão "]
["Tipo  ","Electro Command™ PowerShift"]
["Número de marchas - Frente x Ré ","16 x 16 / 32 x 32"]
["Inversor eletro-hidráulico ","Standard"]
["Velocidade mínima / máxima ","2,3 km/h / 40 km/h"]
["Super Redutor  - Opcional  ","0,2 km/h / 3,8 km/h"]
["Bloqueio do diferencial - Traseiro "]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Atuação ","Eixo traseiro"]
["Tração dianteira "]
["Acionamento ","Eletro-hidráulico"]
["Sistema Terralock™ ","Standard"]
["Categoria ","4"]
["Ângulo de esterçamento ","55°"]
["Raio de giro mínimo - 4WD ","5,6 m"]
["Sistema hidráulico "]
["Capacidade de vazão na bomba ","113 l/min"]
["Pressão máxima  ","210 bar"]
["Válvulas de controle remoto centro fechado ","4 / 3"]
["Capacidade de levante no olhal / 610 mm ","7.864 kg / 5.254 kg"]
["Implementos ","Categoria II/III"]
["Direção "]
["Tipo / Sistema  ","Hidrostática / Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem                                                                         ","67 l/min"]
["Sistema elétrico "]
["Alternador  ","120 A.h"]
["Bateria - 12V  ","135 A.h"]
["Motor de partida  ","4.2 KW"]
["Tomada de força "]
["Atuação  ","Independente"]
["Acionamento  ","Eletro-hidráulico"]
["Velocidade da TDF - 1546 /1969 rpm  do motor ","540-1000 rpm"]
["Potência TDF ","121 cv"]
["Eixo reversível ","13/8\" 21 - 1 3/8\" 6 estrias"]
["PTO Automático ","Standard"]
["Freios"]
["Tipo  ","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento independente  ","Hidráulico"]
["Disco de freio sinterizado  ","2"]
["Conforto do Operador "]
["Cabinado  ","Standard"]
["Banco com suspenção pneumática  ","Standard"]
["Suspensão de cabine  ","Opcional"]
["Luzes de LED ","4"]
["Nivel de Ruído  ","73 dB"]
["Peso "]
["Peso dianteiro - Standar (Opc) ","6 x 45 kg / 10 x 45 kg / 16 x 45 kg"]
["Peso traseiro  ","6 x 65 kg"]
["Peso de embarque  ","5.460 kg"]
["Peso máximo admissível ","9.500 kg"]
["Dimensões "]
["Comprimento total ","4.973 mm"]
["Largura total ","2.674 mm"]
["Distância entre eixos ","2.645 mm"]
["Altura total ","3.115 mm"]
["Disponibilidade de pneus "]
["Dianteiro - Traseiro  (Diagonal) ","14.9-28 R1 & 23.1-30 R1 / 14.9-28 R2 & 23.1-30 R2 / 18.4-26 R1 & 20.8-38 R1 / 18.4-26 R1 & 24.5-32 R1 / 14.9-28 R1 & 18.4-38 R1 (Duplado)"]
["Dianteiro - Traseiro  (Radial) ","480/65R28 R1W & 600/65R38 R1W"]
["Agricultura Digital"]
["Pré-disposto para piloto automático hidráulico ","Standard"]
["Sistema de piloto automático  ","Opcional"]
["Monitor IntelliView IV Plus ","Opcional"]
["Receptor RS1 ","Opcional"]
["Modem P&CM conectividade 4G / Wi-Fi ","Standard"]
["Portal de telemetria NH FieldOps ","Standard"]
["ISOBUS ","Opcional"]