{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"TT.55","TT.65","TT.75","TT.55F","TT.65F","TT.75F"]
["Motor S8000"]
["Torque máximo A 1.300 rpm ","230 Nm","276 Nm","315 Nm","230 Nm","276 Nm","315 Nm"]
["Número de cilindros / cilindrada ","3/2,932 cm³","3 / 2,932 cm³","3 / 2,932 cm³","3 / 2,932 cm³","3 / 2,932 cm³","3 / 2,932 cm³"]
["Reserva de torque ","27%","27%","27%","27%","27%","27%"]
["Aspiração ","Turbo alimentado","Turbo alimentado intercooler","Turbo alimentado intercooler","Turbo alimentado","Turbo Alimentado InterCooler","Turbo alimentado intercooler"]
["Bomba injetora ","Bosch","Bosch","Bosch","Bosch","Bosch","Bosch"]
["Tanque de combustível Cab/Plat. ","63 L","63 L","63 L","63 L","63 L","63 L"]
["Escapamento ","Vertical","Vertical","Vertical","Vertical","Vertical","Vertical"]
["Embreagem"]
["Material do disco ","Cerametálico","Cerametálico","Cerametálico","Cerametálico","Cerametálico","Cerametálico"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico","MECÂNICO "]
["Transmissão"]
["Tipo ","Parcialmente Sincronizada","Parcialmente Sincronizada","Parcialmente Sincronizada","Parcialmente Sincronizada","Parcialmente Sincronizada","Parcialmente Sincronizada"]
["Número de marchas - Frente x Ré ","8x2","12X3","12X3","8x2","-","8x2"]
["Opcional Super-redutor - Frente x Ré ","-","-","-","-","12 x 3","12x3 (opt)"]
["Velocidade de deslocamento final  ","29,4 Km/h","29,4 Km/h","29,4 Km/h","29,4 Km/h","29,4 Km/h","29,4 Km/h"]
["Velocidade de deslocamento (Super-redutor) ","-","-","-","-","670 m/h","670 m/h"]
["Posição das alavancas ","Lateral","Lateral","Lateral","Central","Central","Central"]
["Bloqueio do Diferencial"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico"]
["Localização ","Eixo traseiro","Eixo traseiro","Eixo traseiro","Eixo traseiro","Eixo Traseiro","Eixo traseiro"]
["Tração Dianteira"]
["Tipo de acionamento da tração ","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico","Mecânico"]
["Ângulo de esterçamento ","55º","55°","55°","55°","55°","55°"]
["Oscilação do eixo lateral ","11º","11°","11°","11°","11°","11°"]
["Raio de giro mínimo - 4WD ","3.2","3.2","3.2","4.1","4.1","4.1"]
["Sistema Hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","41,5 L/min","41,5 L/min","41,5 L/min","41,5 L/min","41,5 L/min","41,5 L/min"]
["Implementos ","Categoria I e II","Categoria I e II","Categoria I e II","Categoria I e II","Categoria I E II","Categoria I e II"]
["Lift-O-Matic™ ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard"]
["Válvulas de controle remoto centro aberto ","2","2","2","2","2","2"]
["Capacidade de Levante no Olhal ","1.750 kgf","2.757 kgf (1 cilindro auxiliar)","2.757 kgf (1 cilindro auxiliar)","2.000 kg","2.000 kg","2.000 kg"]
["Capacidade de Levante A 610 mm Do Olhal ","1.025 kgf","1643 kgf (1 cilindro auxiliar)","1643 kgf (1 cilindro auxiliar)","1.139 KGF","1.139 KGF","1.139 KGF"]
["Sistema Elétrico"]
["Alternador ","14 V / 90 A.h","14 V / 90 A.h ","14 V / 90 A.h ","14 V / 90 A.h","14 V / 90 A.h ","14 V / 90 A.h"]
["Bateria ","12 V/ 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h","12 V / 100 A.h ","12 V / 100 A.h ","12 V / 100 A.h "]
["Direção"]
["Tipo ","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática","Hidrostática"]
["Circuito Tipo ","Independente","Independente","Independente","Independente","Independente","Independente"]
["Bomba Hidráulica Engrenagem ","28 L/min","28 L/min","28 L/min","28 L/min","28 L/min","28 L/min"]
["Tomada de Força"]
["Acionamento ","Mecânica","Mecânica","Mecânica","Mecânica","Mecânica","MECÂNICA "]
["Atuação ","Independente","Independente","Independente","Independente","Independente"," INDEPENDENTE "]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 Estrias","1 3/8\" 6 ESTRIAS"]
["540 rpm A 1.947 rpm DO MOTOR ","Standard","Standard","Standard","STANDARD","Standard","STANDARD"]
["Sincronismo com a roda ","-","Standard","Standard","-","-","-"]
["Freios"]
["Tipo/ Acionamento ","Multidiscos em banho de óleo / mecânico","Multidiscos em banho de óleo / mecânico","Multidiscos em banho de óleo / mecânico","Multidiscos em banho de óleo / mecânico","Multidiscos Em Banho de Óleo / Mecânico","MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO"]
["Número de Discos ","6","8","8","6","8","8"]
["Freio de Estacionamento ","Manual trava pedais","Manual trava pedais","Manual trava pedais","8 freio de estacionamento m","Manual e Independente","MANUAL E INDEPENDENTE "]
["Conforto do Operador"]
["Arco de Segurança com Teto ","Standard","Standard","Standard","Arco rebatível","Arco Rebatível","ARCO REBATÍVEL"]
["Disposição Ergonômica dos Controles ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","STANDARD"]
["Cabine ","ND","ND","ND","Opcional","Opcional","OPCIONAL "]
["Odômetro Digital ","Standard","Standard","Standard","Standard","Standard","STANDARD"]
["Peso"]
["Peso frontal  ","-","-","-","-","-","-"]
["Peso traseiro  ","4 x 50 kg","6 x 50 kg","6 x 50 kg","4 x 50 kg","4 x 50 kg","4 x 50 kg"]
["Peso máximo admissível ","3.000 kg","3.650 kg","4.200 kg","3.000 kg","3.650 kg","4.200 kg"]
["Dimensões"]
["Comprimento Total ","3.400 mm","3.480 mm","3.480 mm","3.400 mm","3.480 mm","3.480 mm"]
["Largura Total ","1.850 mm","1.850 mm","1.850 mm","1.450 mm","1.450 mm","1.450 mm"]
["Altura Total ","2.210 mm","2.210 mm","2.210 mm","2.130 mm","2.130 mm","2.130 mm"]
["Altura Arco Rebatido ","1.450 mm","1.450 mm","1.450 mm","1.450 mm","1.450 mm","1.450 mm"]
["Distância Entre Eixos ","2.010 mm","2.010 mm","2.010 mm","2.010 mm","2.010 mm","2.010 mm"]
["Disponibilidade de Pneus"]
["    Dianteiro/Traseiro ","8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1\n8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1","8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1\n8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1","8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1\n8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1","8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1\n8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1","8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1\n8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1","8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1\n8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1"]