{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":2,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,0,70,3]]}
[]
[null,"TT3.50"]
["MOTOR FPT S8000 / MAR I"]
["Potência (ECE R120) @ 2.100 rpm ","50 cv (49,5 hp)"]
["Torque máximo  @ 1.300 rpm ","205 Nm"]
["Número de cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro ","3 / 2,9 cm³ / 2"]
["Reserva de torque ","21%"]
["Tanque de combustível ","60 L"]
["Bomba injetora ","Bosch"]
["Aspiração ","Natural"]
["TRANSMISSÃO"]
["Posição das alavancas ","Lateral"]
["Transmissão mecânica 8x8\t ","Standard"]
["Alavanca de reversão mecânica sincronizada ","Standard"]
["Velocidade mínima/máxima ","2,7 km/h  /  35,8 km/h"]
["EMBREAGEM"]
["Material do disco ","Disco seco cerametálico"]
["Acionamento ","Mecânico"]
["Diâmetro do disco ","11\""]
["TOMADA DE FORÇA"]
["Atuação ","Mecânica Independente"]
["TDF / Sincronizado com a roda ","Standard"]
["Eixo ","6 estrias"]
["Velocidade 2.016 / 1.590 rpm   ","540 rpm / 540E rpm"]
["Potência TDF ","45 cv (45 hp)"]
["SISTEMA HIDRÁULICO"]
["Capacidade de vazão na bomba ","38 l/min"]
["Pressão máxima do circuito hidráulico ","210 bar"]
["Válvulas de controle remoto de centro aberto ","2"]
["Implementos ","Categoria I - II"]
["Lift-O-Matic™ ","Standard"]
["Capacidade de levante no olhal ","1.800 kgf"]
["Capacidade de levante a 610 mm do olhal ","1.440 kgf"]
["DIREÇÃO"]
["Tipo / Sistema ","Hidráulica / Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","24 l/min"]
["EIXO DIANTEIRO"]
["Tipo de tração 4WD / Acionamento ","Mecânico"]
["Bloqueio do diferencial dianteiro ","Auto blocante"]
["Ângulo máximo de esterçamento ","31,5°"]
["Ângulo máximo de oscilação ","11°"]
["Raio de giro com acionamento dos freios   ","3,7 m"]
["EIXO TRASEIRO"]
["Tipo ","Flange"]
["Sistema de redução final ","Planetárias"]
["Acionamento do bloqueio do diferencial traseiro ","Mecânico"]
["SISTEMA ELÉTRICO"]
["Alternador  ","55 A.h"]
["Bateria - 12V  ","88 A.h"]
["Motor de partida ","2,8 Kw"]
["FREIOS"]
["Tipo ","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento dos freios de serviço ","Mecânico"]
["Acionamento do freio de estacionamento ","Manual e independente"]
["CONFORTO DO OPERADOR"]
["Plataformado / ROPS ","Standard"]
["Plataforma semi-plana ","Standard"]
["Assento suspensão mec. / Cinto de segurança ","Standard"]
["PESO"]
["Peso máximo admissível operacional ","2.985 kg"]
["Peso frontal ","6 x 30 kg"]
["Peso traseiro  ","4 x 32 kg"]
["DIMENSÕES"]
["Comprimento total ","3.735 mm"]
["Largura bitola traseira mínima / máxima ","1.336 mm / 1.736 mm"]
["Altura total até o topo capota ","2.536 mm"]
["Distância entre eixos ","2.040 mm"]
["DISPONIBILIDADE DE PNEUS"]
["Dianteiro / Traseiro ","*9.5-24 R1 8PR BKT / *14.9-28 R1 12PR BKT"]
["*Standard         **Compatível ","-"]
["\n"]