{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":3,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"TT4.75","TT4.90"]
["Motor FPT S8000 / MAR-1 / Tier 3"]
["Potência (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm cv (hp) ","75 cv / 74 hp","90 cv / 89 hp"]
["Potência (SAE J1995 ) @ 2.300 rpm cv (hp) ","78 cv / 77 hp","93 cv / 92 hp"]
["Torque máximo @ 1.300 rpm ","315 Nm","400 Nm"]
["Número de cilindros / cilindrada/ válvulas por cilindro ","3 / 2,9 cm³/ 2","4 / 2,9 cm³ / 2"]
["Aspiração ","Turbo Intercooler","Turbo Intercooler"]
["Reserva de torque ","25%","25%"]
["Tanque de combustível Standard ","100 L","90 L"]
["Transmissão"]
["Tipo / Posição das alavancas ","Sincronizada / Lateral","Sincronizada / Lateral"]
["Número de marchas - Frente x Ré ","12x12","12x12"]
["Reversor Mecânico Frente e Ré ","Standard","Standard"]
["Velocidade mínima/máxima ","1,6 / 34,4 km/h","1,6 / 34,4 km/h"]
["Embreagem"]
["Material do disco ","Disco seco cerametálico","Disco seco cerametálico"]
["Acionamento ","Mecânico","Mecânico"]
["Diâmetro do disco ","11”","12”"]
["Tomada de força"]
["Atuação ","Mecânica Independente","Mecânica Independente"]
["Acionamento mecânico 2200 / 1715 rpm ","Standard 540/540E rpm","Standard 540/540E rpm"]
["Eixo ","1 3/8\" 6 estrias","1 3/8\" 6 estrias"]
["TDF sincronizada com roda ","Standard","Standard"]
["Sistema hidráulico"]
["Capacidade de vazão na bomba ","54 L/min","54 L/min"]
["Pressão máxima do circuito Hidráulico ","207 bar","207 bar"]
["Válvulas de controle remoto de centro aberto ","03 válvulas remotas de dupla ação","03 válvulas remotas de dupla ação"]
["Implementos ","Categoria II","Categoria II"]
["Lift-O-Matic ","Standard","Standard"]
["Capacidade de levante no olhal ","3.000 kg    ","3.500 kg"]
["Capacidade de levante no olhal a 610 mm do olhal ","2.150 kg   ","2.750 kg"]
["Direção"]
["Tipo / Sistema ","Hidrostática / Independente","Hidrostática / Independente"]
["Bomba hidráulica engrenagem ","26 L/min","26 L/min"]
["Eixo Dianteiro"]
["Tipo de tração ","TDA - Tração Dianteira Auxiliar","TDA - Tração Dianteira Auxiliar"]
["Acionamento da tração ","Mecânico","Mecânico"]
["Bloqueio do diferencial dianteiro ","Auto blocante","Auto blocante"]
["Ângulo máximo de esterçamento ","55°","55°"]
["Oscilação máxima lateral do eixo ","11°","11°"]
["Raio de giro mínimo sem acionamento dos freios ","3,8 m","3,8 m"]
["Paralamas dianteiros ","Sem para-lamas","Sem para-lamas"]
["Eixo Traseiro"]
["Tipo ","Flange","Flange"]
["Sistema de redução final ","Planetárias","Planetárias"]
["Acionamento do bloqueio do diferencial traseiro ","Mecânico","Mecânico"]
["Sistema elétrico"]
["Alternador ","90 A.h","90 A.h"]
["Bateria - 12V ","110 A.h","110 A.h"]
["Motor de partida ","3.0 kW","3.0 kW"]
["Freios"]
["Tipo ","Disco em banho de óleo","Disco em banho de óleo"]
["Acionamento dos freios de serviço ","Mecânico","Mecânico"]
["Acionamento do freio de estacionamento ","Mecânico","Mecânico"]
["Peso"]
["Peso de embarque           |           (kg) ","3065 kg","3.120 kg"]
["Peso máximo admissível operacional   |     (kg) ","3.600 kg","4320 kg"]
["Peso frontal ","4 x 40 kg","6 x 40 kg"]
["Peso Traseiro ","4 x 50 kg","6 x 50 kg"]
["Conforto do Operador"]
["Plataformado / Rops ","Standard","Standard"]
["Plataforma reta ","Standard","Standard"]
["Assento suspensão mec. / Cinto de segurança ","Standard","Standard"]
["Dimensões"]
["Largura total ","2.087 mm","2.087 mm"]
["Comprimento total ","3.875 mm","4.131 mm"]
["Altura total até o topo rops ","2.590 mm","2.590 mm"]
["Altura até o volante ","1.814 mm","1.814 mm"]
["Distância entre eixos ","2.145 mm","2.258 mm"]
["Disponibilidade de pneus"]
["Dianteiro / Traseiro ","12.4-24 6PR / 18.4-30-10PR-R1","12.4-24 6PR / 18.4-30-10PR-R1"]