{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":15,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"PL6011","PL6013","PL6014","PL6015","PL6016","PL6017","PL6019","PL6024","PL6026","PL6028","PL6030","PL6032","PL6034","PL6036"]
["Especificações"]
["Chassis ","Único","Único","Único","Único","Único","Único","Único","Acoplado","Acoplado","Acoplado","Acoplado","Acoplado","Acoplado","Acoplado"]
["Número de linhas 45 cm ","11","13","-","15","-","17","19","24 ou 22","26","28","30","32","34","36"]
["Nº de linhas 50 cm ","11","12","13","14","15","16","17","22","-","24","26","28","30","32"]
["Marcador de linha ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Não","Não","Não","Não","Não","Não","Não","Não"]
["Linha de adubo conversível (braço pantográfico) ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Linha de adubo pivotado ","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base"]
["Ferramenta de adubo ","Disco duplo  e haste","Disco duplo  e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo  e haste","Disco duplo  e haste","Disco duplo  e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste","Disco duplo e haste"]
["Disco de corte de série ","20” Liso","20” Liso","20\" Liso","20” Liso","20\" Liso","20” Liso","20” Liso","20” Liso","20\" Liso","20” Liso","20\" Liso","20” Liso","20\" Liso","20” Liso"]
["Capacidade de adubo ","2.800 kg","3.000 kg","3.000 kg","3.400 kg","3.800 kg","4.200 kg","4.200 kg","5.600 kg","5.600 kg","6.000 kg","6.000 kg","6.800 kg","7.600 kg","8.400 kg"]
["Caixa única  de sementes ","1–Bulk Fill 1.400L – 1.090kg","1–Bulk Fill 1.400L–1.090kg","1–Bulk Fill 1.400L–1.090kg","1–Bulk Fill 1.400L–1.090kg","1–Bulk Fill 1.400L–1.090kg","1–Bulk Fill 1.400L–1.090kg","1–Bulk Fill 1.400L–1.090kg","2–Bulk Fill 2.800L–2.180kg","2–Bulk fill 2.800L–2.180kg","2–Bulk Fill 2.800L–2.180kg","2–Bulk fill 2.800L–2.180kg","2–Bulk Fill 2.800L–2.180kg","2–Bulk fill 2.800L–2.180kg","2–Bulk Fill 2.800L–2.180kg"]
["Dosador de sementes ","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2","VSet2"]
["Peso seco (kg) ","6.300 kg","7.000 kg","7. 200 kg","8.000 kg","8.300 kg","9.000 kg","10.000 kg","14.000 kg","14.500 kg","15.000 kg","16.000 kg","17.000 kg","18.000 kg","18.000 kg"]
["Números VCR ","3 + pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + Pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + Pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + Pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + Pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno","3 + Pórtico de dreno","3 + pórtico de dreno"]
["Necessidade  de vazão total ","110L/min","110L/min","110 L/min","110L/min","110 L/min","110L/min","110L/min","168 L/min","195 L/min","195 L/min","195 L/min","195 L/min","195 L/min","208 L/min"]
["Necessidade de potência disco duplo (CV)  ","115 – 132","136 – 156","136 – 156","157 – 180","157 – 180","178 – 204","199 – 228","252 – 288","273 – 312","294 – 336","273 – 360","336 – 384","315 – 408","378 – 432"]
["Necessidade de potência haste (CV)  ","143 – 176","169 – 208","169 – 208","195 - 240","195 – 240","221 - 272","247 - 304","312 - 384","338 – 416","364 - 448","338 – 480","416 - 512","390 – 544","468 - 576"]
["Pneu garra ","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base"]
["PM400 ","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base","Base"]
["Só isobus ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Só corte linha a linha ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Completa - Corte + duas taxas  ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Electrical Drive ","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional","Opcional"]