{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Plataforma New Holland by MacDon – 25 PÉS","Plataforma New Holland by MacDon – 50 PÉS","Plataforma New Holland by MacDon – 61 PÉS"]
["Especificações técnicas"]
["Tamanho ","25 pés","50 pés","61 pés"]
["Peso (Aproximado conforme configuração) ","3.530 kg","4.930 kg","5.700 kg"]
["Caixa de navalha ","1","-","-"]
["Caixa de navalhas duplas ","-","2","2"]
["Velocidade do molinete  ","0-67 rpm","0-67 rpm","0-67 rpm"]
["Velocidade da caixa de navalha ","1.200 a 1.500 spm","1.200 a 1.500 spm","1.200 a 1.500 spm"]
["Lagura do sem fim ","1.630 mm","1.630 mm","1.630 mm"]
["Modelos de dedos disponíveis ","Dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste.","Dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste.","Dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste."]
["Largura de corte ","7,6 m","15,2 m","18,5 m"]